# その他の設定例
外部にサーバを公開するには

本商品に接続したサーバをインターネットへ公開できます。

下記の設定が必要です。

## パソコンの設定

#### サーバとなるパソコンのIPアドレスの設定をする

サーバとして公開するパソコンに、プライベートIPアドレスを設定します。
DHCPで割り当てたIPアドレスでサーバ公開した場合、IPアドレスが変更されたときに公開できなくなる恐れがあります。
外部にサーバを公開するときは、データ保全のため十分なセキュリティ設定を行ってください。
セキュリティの設定を行わないと、サーバが不正侵入や盗聴、妨害、データの消失、破壊に遭う可能性があります。

## 本商品の設定

本商品に下記の設定を行います。

1. 「詳細設定」-「静的NAT設定」をクリックする
2. 「ワンタッチ設定」で下記のように設定する

   #### Webサーバを公開する場合

   (1) Webサーバ設定の「Webサーバを外部に公開する」にチェックを付ける

   (2) Webサーバ設定の「WebサーバのIPアドレス」に公開するパソコンのIPアドレスを入力する

   #### FTPサーバを公開する場合

   (1) FTPサーバ設定の「FTPサーバを外部に公開する」にチェックを付ける

   (2) FTPサーバ設定の「FTPサーバのIPアドレス」に公開するパソコンのIPアドレスを入力する

3. ［設定］をクリックする

### お知らせ

- 本商品で外部にサーバを公開する場合は、固定IPサービスを利用する、もしくはダイナミックDNSサービスを利用する必要があります。詳しくは固定IPサービスを提供するプロバイダ、もしくはダイナミックDNSサービス提供事業者にお問い合せください。

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ