# その他の設定例
「フレッツのIP-VPNサービス」と同時利用するには

NTT東日本またはNTT西日本が提供する「フレッツのIP-VPNサービス」を同時にご利用いただく場合、下記の接続構成であればご利用可能です。ただし、「ご利用上の注意事項」がありますのでご確認ください。

「フレッツVPN」では、セキュリティの高い拠点間通信をサービスコンセプトとしており、1台のルータ・パソコンでVPN接続とインターネット接続を同時に利用しないことを推奨しておりますので、ひかり電話をご利用の場合は、以下の接続設定を行ってください。

### RX-600MIの場合

※本商品のWANポートと、本商品の小型ONU用スロットの同時利用はできません。

### PR-600MIの場合

## 設定手順

1. #### 「フレッツVPN」の接続設定を行う

   ##### 1台のパソコンで「フレッツVPN」をご利用の場合

   「フレッツVPN」をご利用いただくパソコンに接続先を設定してください。

   ##### 複数台のパソコンで「フレッツVPN」をご利用の場合

   「フレッツVPN」の接続先を設定したブロードバンドルータを、本商品の下部（LANポート）に接続し、そのブロードバンドルータ下部（LANポート）に「フレッツVPN」ご利用のパソコンを接続してください。

2. #### インターネットなどの接続設定を行う

   Webブラウザの設定画面から、本商品に接続先を設定してください。

### ご注意

- 本商品は初期設定時には「PPPoEブリッジ」が「使用する」設定となっておりますので、本機能の設定変更は行わないでください。

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ