# 無線機能
マルチキャスト伝送速度設定

マルチキャストの伝送速度を設定する機能です。

### ご注意

- 「マルチキャスト伝送速度設定」のレートを上げると無線接続できる範囲が狭くなります。

## 設定方法

### 「Web設定」

#### 2.4GHz帯「SSID-1/SSID-2」の場合

- 「無線LAN設定」-「IEEE802.11ac/n/a設定（2.4GHz）」の［拡張設定］-「マルチキャスト伝送速度（Mbps）」で設定する

#### 5GHz帯「SSID-3」の場合

- 「無線LAN設定」-「IEEE802.11ac/n/a設定（5GHz）」の［拡張設定］-「マルチキャスト伝送速度（Mbps）」で設定する

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ