# 詳細設定
DNS設定

DNSの設定をします。

ローカルドメインの問合せテーブルの設定をする場合は、下欄の［編集］をクリックすると「エントリ編集」の画面が表示されます。
設定値を選択・入力したあと［設定］をクリックすると設定内容が反映されます。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［DNS Proxy設定］

#### DNS Proxyタイムアウト（秒）（初期値：10）

DNS Proxy タイムアウト（秒）を入力します。入力できる値は、1～10です。

#### AAAA送信抑制エラー応答機能（初期値：使用しない）

IPv4 PPPoE側へのAAAA問い合わせが発生した場合に、Proxyせずに送信元端末に空の応答を返答する機能です。本機能を使用する場合はチェックします。

#### IPv6 IPoE通信優先機能（初期値：自動設定）

LAN側端末から受信したDNSクエリの優先転送先を選択します。

- 「自動設定」
  本商品に割り当てられたIPv6アドレスにより、インターネット接続（IPv6 IPoE）の状態を自動判別し、転送先を決定します。
- 「優先する」
  IPv6 IPoE側に優先して転送します。インターネット接続（IPv6 IPoE）をご利用の場合、選択してください。
- 「優先しない」
  IPv4 PPPoE側または、IPv6 PPPoE側に優先して転送します。インターネット接続（IPv4 PPPoEまたはIPv6 PPPoE）をご利用の場合、選択してください。

### ［ローカルドメイン問合せテーブル］

ローカルドメインの問合せテーブルを設定します。
本商品では、［ローカルドメイン問合せテーブルエントリ］のパターンを最大100個設定できます。

### ［ローカルドメイン問合せテーブルエントリ］

#### ［ローカルドメイン問合せテーブルエントリ］を編集する場合

1. ［ローカルドメイン問合せテーブルエントリ］の中から編集したいエントリの「操作」欄の［編集］をクリックする
   「エントリ編集」の画面が表示されます。

#### ［ローカルドメイン問合せテーブルエントリ］を削除する場合

1. ［ローカルドメイン問合せテーブルエントリ］の中から削除したいエントリの「操作」欄の［削除］をクリックする

### ［ローカルドメイン問合せテーブル エントリ編集］

新たにローカルドメイン問合せテーブルエントリを編集します。

※複数のローカルドメイン問合せテーブルエントリを編集する場合には、下記の1～2を繰り返してください。

1. エントリ番号に登録する

   #### ドメイン名

   ドメイン名を指定します。
   ドメイン名は、半角英数字と「.(ドット)」「-」「*」が使用できます。

   ※先頭、末尾、「.（ドット）」の前後には「-」は設定できません。

   ※先頭、「.（ドット）」の前後には「.(ドット)」は設定できません。
   ただし、「.(ドット)」のみの設定は許容されます。この場合はすべてのドメイン名と同じ扱いになります。

   ※「*」は、先頭にのみ設定できます。「*」の後には、「.(ドット)」が必要になります。
   ただし「*」あるいは「*.」のみの設定はできません。

   ※重複して設定することはできません。

   #### プライマリDNSサーバアドレス/セカンダリDNSサーバアドレス

   指定したドメイン名の解決に使用するプライマリDNSサーバアドレス/セカンダリDNSサーバアドレスを入力します。
   IPv6アドレスのみ設定できます。
   設定範囲：0:0:0:0:0:0:0:1～FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
   あるセクションが「0」で始まる場合はその「0」を省略可能です。
   また「0」が4桁連続する場合は「::」で省略可能です。「::」は一箇所のみ使用可能です。

   ※「プライマリDNSサーバアドレス/セカンダリDNSサーバアドレス」は、半角の0～9、A～F、a～f、:（コロン）が使用できます。

   ※IPv6アドレスは、「xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx」のように、4文字以内をコロンで区切って入力してください。

2. ［設定］をクリックする

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ