# 無線機能
省電力機能

省電力モードの無線LAN端末は、本商品に設定されているBeacon IntervalとDTIMによってActiveに切り替わるタイミングが変わります。
Beacon IntervalとDTIMを大きくすると、無線LAN端末の省電力モード期間が長くなりますので、電力をおさえることができますが、自分宛のパケットが破棄されるおそれがあります。

## 設定方法

### 「Web設定」

#### 2.4GHz帯「SSID-1/SSID-2」の場合

- 「無線LAN設定」-「IEEE802.11ac/n/a設定（2.4GHz）」の［拡張設定］-「Beacon Interval（ms）」、「DTIM（回）」で設定する

#### 5GHz帯「SSID-3」の場合

- 「無線LAN設定」-「IEEE802.11ac/n/a設定（5GHz）」の［拡張設定］-「Beacon Interval（ms）」、「DTIM（回）」で設定する

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ