# 「Web設定」の使いかた

設定を開始する前にご確認ください。

- はじめに

## 「Web設定」

- 起動のしかた
- トップページ
- 設定のしかた

## 基本設定

- 接続先設定（IPv4 PPPoE）
- 接続先設定（IPv6 PPPoE）

## 電話設定

- ひかり電話共通設定
- 内線設定

## 無線LAN設定

- 無線LAN共通設定
- IEEE802.11ac/n/a設定（5GHz）
- IEEE802.11b/g/n設定（2.4GHz）
- MACアドレスフィルタリング
- 無線LAN端末設定
- 無線LAN簡単セットアップ

## 詳細設定

- DNS設定
- DHCPv4サーバ設定
- SPI設定
- IPv4パケットフィルタ設定
- IPv6パケットフィルタ設定（IPoE）
- 静的IPマスカレード設定
- 静的NAT設定
- LAN側静的ルーティング設定
- VPNサーバ設定
- 高度な設定

## メンテナンス

- 機器設定用パスワードの変更
- 時刻設定
- 設定値の保存＆復元
- 設定値の初期化
- ファームウェア更新
- PINGテスト
- 機器再起動
- UPnP NAT情報消去
- ストレージ機器メンテナンス
- USB通信機器一覧

## 情報

- 現在の状態
- 障害ログ
- 通話ログ
- DHCPクライアント取得情報
- DHCPv4サーバ払い出し状況
- DHCPv6サーバ払い出し状況
- 更新ログ
- 通信ログ
- 経路情報取得ログ
- セキュリティログ（IPv4）
- セキュリティログ（IPv6）
- UPnPログ
- UPnP CPテーブル
- UPnP NAT設定情報
- 無線LAN情報

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ