# その他の設定例
ネットワークゲームをするには

本商品でネットワークゲームをするには、あらかじめ設定が必要となる場合があります。
ご利用になるゲーム機やネットワークゲームにあわせて設定を行ってください。

### お知らせ

- ネットワークゲームなどによっては、ご利用になれない場合があります。

### お願い

- 変換対象ポート番号などは、ご利用のネットワークゲームなどの仕様に合わせてください。
  詳細については、ネットワークゲームなどのサポートセンターへお問い合わせください。

## 「Web設定」で設定する

ここでは、TCPポート：100、UDPポート：110を使用するアプリケーションを「192.168.1.200」というIPアドレスを付けたパソコンで実行する場合を例に取って、設定の方法を紹介します。

1. パソコンを起動する
2. Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く
   Webブラウザのアドレスに「http://ntt.setup/」と入力後、パソコンの「Enter」キーを押します。
   アドレスには、本商品のIPアドレス(工場出荷時は192.168.1.1)を入力して開くこともできます。
3. ユーザー名に'user'と入力し、機器設定用パスワードを入力する
   ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。
4. 「詳細設定」-「静的IPマスカレード」をクリックする
5. 対象インタフェース選択で、「メインセッション」を選択する。
6. 下記のように設定する
   エントリ番号5の「操作」欄の［編集］をクリックし、以下の設定を行って、［設定］をクリックしてください。

   対象インタフェース | メインセッション
   --- | ---
   エントリ番号 | 5
   有効/無効 | 有効
   変換対象プロトコル | TCP
   変換対象ポート | 100
   宛先IPアドレス | 192.168.1.200
   宛先ポート | －

7. 下記のように設定する
   エントリ番号6の「操作」欄の［編集］をクリックし、以下の設定を行って、［設定］をクリックしてください。

   対象インタフェース | メインセッション
   --- | ---
   エントリ番号 | 6
   有効/無効 | 有効
   変換対象プロトコル | UDP
   変換対象ポート | 110
   宛先IPアドレス | 192.168.1.200
   宛先ポート | －

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ