# ルータ機能
DHCPv4サーバ

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)サーバとは、LAN上のパソコンが起動すると、その都度、IPアドレスなどのネットワーク利用に必要な設定情報を、本商品から各パソコンに自動的に割り当てる機能です。
これにより、各パソコンでネットワークの詳細な設定を行わなくても、LANやインターネットに接続できます。

## 設定方法

### 「Web設定」

- 「詳細設定」-「DHCPv4サーバ設定」で設定する

### お願い

- 本商品のDHCPv4サーバを使用せずに運用する場合には､「DHCPv4サーバ設定」で「DHCPv4サーバ機能」の「使用する」のチェックを外し、パソコンのネットワークの設定をする必要があります。
- 「DHCPv4サーバ設定」で「LAN側IPアドレス」を変更した場合は、「DHCPv4サーバ」の「開始IPアドレス」やパソコンのネットワーク設定も、必ず「LAN側IPアドレス」に合わせて変更してください。正しく設定しないと各パソコンが本商品と通信できなくなります。

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ