# メンテナンス
ストレージ機器メンテナンス

本商品のUSBポートに接続したファイルサーバ、メディアサーバ機器の取り外し、状態表示などを行います。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

#### ストレージ機器

本商品に接続しているストレージ機器を表示します。

#### 状態

USBポートに接続しているUSB機器の接続状態を表示します。

- 接続中　　：正常に接続しています。
- 未接続　　：USB機器は接続されていません。
- マウント中：USB機器を認識中です。

#### フォーマット形式

ストレージ機器のフォーマット形式を表示します。

#### 操作

[取り外し]
  USBポートに接続しているUSB機器を取り外します。
  1. 取り外すUSB機器の［取り外し］をクリックする
  2. ［OK］をクリックする
  3. ［OK］をクリックする
  4. USB機器を取り外す

### ご注意

- USBポートに接続したUSB機器内のファイルへアクセス中に、USB機器やパソコンを本商品から取り外したり、本商品の電源を切ったりすると、アクセス中のデータが壊れる場合がありますので、ご注意ください。
- USBポートに接続したUSB機器（外付けハードディスクなど）を取り外した場合は、10秒以上たってから取り付けてください。

### お願い

- 外付けハードディスクやプリンタを接続する際はセルフパワー方式（外部から給電する方式）でご使用ください。（USB-HUBもセルフパワー方式でご使用ください。）
- メモリカードリーダに装着のメディアの取り外しを行う場合は、USBポートからメモリカードリーダごと取り外してください。
- お客様でご用意されたUSB機器（外付けハードディスクなど）に保存したデータは定期的にバックアップをお取りください。
  紛失・消失などにつきましては使用形態にかかわらず、いかなる保証もいたしかねます。
- USBポートは過電流監視機能を搭載していますので、本商品から給電される電流が過電流となった場合、自動的に給電を遮断します。その場合はUSB機器がご利用になれませんのでご注意ください。

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ