# 詳細設定
DHCPv4サーバ設定

DHCPv4サーバの設定をします。

通常は、初期値のままでお使いください。
間違えると接続できなくなりますので、ご注意ください。

設定変更は即時に有効となります。［設定］ボタンをクリックしたあと、本商品にアクセスできなくなる場合がありますので、その場合は、Webブラウザを一度終了し、接続する端末と本商品の設定をあわせたあと、Webブラウザを開きなおしてください。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［IPアドレス/マスク長］

#### LAN側IPアドレス/マスク長（初期値：192.168.1.1/24）

本商品のIPアドレスとマスク長を設定します。
通常は、'192.168.1.1/24'を設定しますが、適切なIPアドレスとマスク長に変えることもできます。

### お知らせ

- IPアドレスが重複していると表示される場合は、別紙「故障かな？と思ったら」の「ご利用開始後のトラブル」を参照して、設定を変更してください。
- 192.0.0.0/29のIPアドレスは設定できません。

### ［DHCPv4サーバ］

#### DHCPv4サーバ機能（初期値：使用する）

「使用する」にチェックをつけると、本商品のDHCPv4サーバ機能が有効になります。
通常は「使用する」にチェックして使用します。
LANに別のDHCPサーバがある場合や、DHCPｖ4を使用せずに運用する場合には、チェックを外します。

#### 開始IPアドレス（初期値：192.168.1.2）

(上記の「DHCPv4サーバ機能」で、「使用する」にチェックした場合)

DHCPv4サーバがクライアントに割り当てる最初のIPアドレスを入力します。

#### 割当て個数（初期値：253）

(上記の「DHCPv4サーバ機能」で、「使用する」にチェックした場合)

DHCPv4サーバがクライアントに割り当てるIPアドレスの個数を指定します。
LAN側IPアドレス/マスク長で指定されたマスク長の値に応じて、最大253まで設定できます。

#### リース時間（初期値：4）

(上記の「DHCPv4サーバ機能」で、「使用する」にチェックした場合)

DHCPv4サーバが割り当てるIPアドレスの貸出時間を変更します。
1～72時間の範囲で設定できます。

## ［DHCP固定IPアドレス設定］

割当IPアドレスを固定する場合は、［DHCP固定IPアドレス設定］をクリックします。

### ［DHCP固定IPアドレスエントリ］

#### ［DHCP固定IPアドレスエントリ］を編集する場合

1. ［DHCP固定IPアドレスエントリ］の中から編集したいエントリの「操作」欄の［編集］をクリックする
   「エントリ編集」の画面が表示されます。

#### ［DHCP固定IPアドレスエントリ］を削除する場合

1. ［DHCP固定IPアドレスエントリ］の中から削除したいエントリの「操作」欄の［削除］をクリックする

### ［DHCP固定IPアドレス設定 エントリ編集］

DHCP固定IPアドレスエントリを編集します。

※複数のDHCP固定IPアドレスをエントリ編集する場合には、下記の1～2を繰り返してください。

1. エントリ番号に登録する

   #### MACアドレス

   MACアドレスを入力します。

   #### IPアドレス

   IPアドレスを入力します。
2. ［設定］をクリックする

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ