# 情報
通信ログ

本商品と各サーバとの通信ログが表示されます。

### お知らせ

- 通信ログは、電源を切ると登録データが消去されることがあります｡
- 最大100件までのログが表示されます。
  100件を超えると、古いものから順に削除されます。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［通信ログ］

本商品と各サーバとの通信ログが表示されます。
ログは最新のものから順に最大100件表示されます。
時刻情報が取得できない場合には、本商品起動時点を0時とする相対時刻が表示されます。
時刻情報が取得できた場合には、絶対時刻が表示されます。

#### 発信日時

発信日時を表示します。

#### 種別

通信種別を「自動設定サーバ」「VepUP通知サーバ」「VepUPサーバ」を用いて表示します。

#### 結果

通信結果を「OK」か「NG」で表示します。

#### 要因

通信結果に対する要因を、「正常終了」「通信失敗」等を用いて、表示します。すべて末尾にHTTP応答コードが表示されます。

#### 回数

通信回数を表示します。

#### 追加情報

追加情報として「MACアドレス」「ファームウェアバージョン」等を表示します。

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ