# WAN側機能
PPPキープアライブ

PPPコネクションの状態を監視して、障害が起きた場合に再接続を行う機能です。

## 設定方法

### 「Web設定」

- 「基本設定」-［接続先設定（IPv4 PPPoE）］-［接続先の選択設定］メインセッション
- 「基本設定」-［接続先設定（IPv4 PPPoE）］-［接続先の選択設定］セッション2～5
- 「基本設定」-［接続先設定（IPv6 PPPoE）］-［接続先の情報］IPv6セッション

### ご注意

- IPv6 PPPoEインタフェースのパケットフィルタ設定は、ご契約のプロバイダがIPv6 PPPoE方式によるインターネット接続サービスを提供している場合にのみご利用いただけます。

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ