# ルータ機能
UPnP

「UPnP」(Universal Plug and Play：ユニバーサルプラグアンドプレイの略)とは、XML技術をベースに開発された、ネットワーク機器同士の相互自動認識方式です。
本機能を利用して、UPnP対応アプリケーションを、NATによるIPアドレスやポート番号の変換を気にすることなく、複数台のパソコン(*)から同時にご利用になれます。

(*) 1台のみのパソコンでお使いになる場合は、PPPoEブリッジ でもご利用になれます。

UPnPをご利用になるには、本商品とパソコン側の設定が必要です。
ただし、本商品の設定は初期値で「使用する」になっていますのでそのまま使用できます。

## 設定方法

### (1)パソコンの設定をする

本機能を利用して、UPnP対応アプリケーションをご利用になる場合は、UPnP対応アプリケーションがパソコンにインストールされていることを確認し、「UPnP」の設定を行います。

### (2)本商品の設定をする

「Web設定」で設定します。
本商品の設定は初期値が「使用する」になっています。

### 「Web設定」

- 「詳細設定」-「高度な設定」の「UPnP設定」で設定する
- 「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」で、UPnP機能を使用する接続先の「UPnP優先」を選択する

### お願い

- アプリケーションの操作方法は、パソコンのサポート窓口にお問い合わせください。
- ファイアウォールやウイルスチェックなどを動作させている場合は、利用できないことがあります。
  その場合は、必要に応じてUPnPでの通信が可能となるように設定してください。
  停止や設定の方法はソフトによって異なりますので、ソフトもしくはパソコンのメーカーにお問い合わせください。

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ