# WAN側機能
無通信監視タイマ

本機能はデータのやりとりのない状態が一定時間続いた場合、セッションを自動的に切断する機能です。
セッションを切断することにより、外部からの不要なアクセスを遮断できるため、よりセキュリティを高めることができます。
また、自動化することによって、セッションの切り忘れを防止することができます。

接続先の自動切断
  本商品が接続するPPPoEセッションを、無通信監視して切断する機能です。

## 設定方法

1. 「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」で設定したいセッションの「セッション名」または「操作」欄の［編集］をクリックする
2. ［接続モード］で接続モードを設定する

自動切断までの時間は、「接続モード」で「要求時接続（自動切断する）」を選択した場合に設定できます。

- 監視時間1～1440分(24時間)を1分きざみで設定します。
- 設定した時間内にデータのやりとりがなければ、通信を切断します。

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ