# 無線機能
らくらく無線スタート

無線LANアクセスポイント(親機)とゲーム機などの無線LAN端末との無線LAN設定を電話機やパソコン、「らくらくスタートボタン」から簡単に行うことができる機能です。

### お知らせ

- 「らくらく無線スタート」をご利用の場合は、ゲーム機によっては、無線の暗号化方式により、無線LAN通信ができない場合があります。
  その場合は、「WEP」または「WPA-PSK/WPA2-PSK（TKIP/AES）」に設定してご使用ください。

## 設定方法

設定方法には、以下の3通りの方法があります。

### 「Web設定」で設定する

1. 本商品にパソコンを接続し、起動する
2. Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く
   Webブラウザのアドレスに「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス（「http://192.168.1.1/」　※工場出荷時の場合）と入力後、パソコンの「Enter」キーを押してください。
3. ユーザー名に 'user' と入力し、機器設定用パスワードを入力する
   ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。
4. Webブラウザの「無線LAN設定」-「無線LAN簡単セットアップ」をクリックする
5. 無線LAN端末の「らくらく無線スタート」を起動する

   ※設定方法などの詳細については、無線LAN端末の取扱説明書などをご覧ください。

6. Webブラウザの［おまかせモード］をクリックする
7. Webブラウザの［設定開始］をクリックする

「無線LAN端末の設定が完了しました。」と表示されたら、設定が完了です。

### 電話機で設定する

1. 無線LAN端末の「らくらく無線スタート」を起動する

   ※設定方法などの詳細については、無線LAN端末の取扱説明書などをご覧ください。

2. 電話機のハンドセットを取りあげる
   「ツー」という音を確認します。
3. 電話機のダイヤルボタンを「」と押す
   本商品前面の登録ランプが緑点滅します。
4. 本商品前面の登録ランプが橙点滅することを確認する
   「らくらく無線スタート」での設定が開始し、「ププ、ププ」と聞こえます。
5. 電話機のダイヤルボタン「」を押す
   設定が完了すると「設定が完了しました。」と音声ガイダンスが流れ、本商品前面の登録ランプが橙点灯します。
6. 本商品前面の登録ランプが橙点灯することを確認する
   「らくらく無線スタート」での無線LAN設定が完了し、登録ランプは橙点灯後、緑点灯に変わります。
7. 電話機のハンドセットを置く

### 「らくらくスタートボタン」で設定する

#### RX-600の場合

1. 無線LAN端末などの「らくらく無線スタート」を起動する
2. 本商品前面の「らくらくスタートボタン」を1秒以上押し、本商品前面の登録ランプが緑点滅したら離す
3. 本商品前面の登録ランプが橙点滅することを確認する
4. 本商品前面の「らくらくスタートボタン」を1秒以上押し、本商品前面の登録ランプが橙点灯したら離す

「らくらく無線スタート」での無線LAN設定が完了し、登録ランプは橙点灯後、緑点灯に変わります。

#### PR-600の場合

1. 無線LAN端末などの「らくらく無線スタート」を起動する
2. 本商品背面の「らくらくスタートボタン」を1秒以上押し、本商品前面の登録ランプが緑点滅したら離す
3. 本商品前面の登録ランプが橙点滅することを確認する
4. 本商品背面の「らくらくスタートボタン」を1秒以上押し、本商品前面の登録ランプが橙点灯したら離す

「らくらく無線スタート」での無線LAN設定が完了し、登録ランプは橙点灯後、緑点灯に変わります。

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ