# 無線機能
周辺電波環境測定

選択された周波数（5GHz、2.4GHz）での電波強度を全チャネルで測定することで、無線LAN環境の状況を確認できます。
測定された全チャネルの電波強度が表示され、現在使用している設定チャネルの他に、干渉影響の最も少ないチャネルがある場合には、推奨チャネルが表示されます。全チャネルの電波強度の状態は以下のように表示します。

1. 「情報」-「無線LAN情報」の［周辺電波環境測定（2.4GHz）］または［周辺電波環境測定（5GHz）］をクリックする
2. ［開始］をクリックする

### お知らせ

- 周辺電波環境測定を実行中は、一時的に無線LAN接続が切断されます。
- 周囲の無線環境などにより、電波強度測定に失敗する場合があります。
- 節電中に測定を開始した場合にはエラーとなります。

## 設定方法

### 「Web設定」で測定する

1. 「情報」-「無線LAN情報」の［周辺電波環境測定（2.4GHz）］または［周辺電波環境測定（5GHz）］をクリックする
2. ［開始］をクリックする

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ