# 無線LAN設定
MACアドレスフィルタリング

本商品に、無線のMACアドレスフィルタリングの設定をします。
本商品では、［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］のパターンを最大32個設定できます。
本画面は、本商品に専用無線LANカード（SC-40NE「2」）が装着されているときに表示されます。
設定値を選択・入力したあとに［設定］をクリックすると設定内容が反映されます。

### お知らせ

- MACアドレスは12桁の16進数で表現されます。
- MACアドレスフィルタリングのエントリテーブル数は32個です。SSID-1、SSID-2、SSID-3で共通のものを使用します。
- 「MACアドレスフィルタリング」を使用するためには、「無線LAN設定」-［SSID設定］で「MACアドレスフィルタリング」が「使用する」に設定されていることが必要です。
- 不特定の無線LAN端末から本商品への接続を防ぐためには、「MACアドレスフィルタリング」を使用してください。
- 本商品のMACアドレスフィルタリングが「使用する」に設定されていると、本商品のPINコードを無線LAN端末に入力する場合、無線LAN端末のMACアドレスを登録していないと設定に失敗します。
- 無線LAN端末を増設する場合は、増設する無線LAN端末のMACアドレスを［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］に追加してください。
- MACアドレスの表示場所については、ご使用の無線LAN端末、無線LANカードなどの取扱説明書を参照してください。また、無線LANカード内蔵パソコンの場合は、パソコンのOSから確認できます。パソコンのOSのオンラインヘルプなどを参照してください。

## MACアドレスフィルタリング

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］

#### ［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］を編集する場合

1. ［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］の中から編集したいエントリ番号の「操作」欄の［編集］をクリックする
   「MACアドレスフィルタリング エントリ編集」の画面が表示されます。

#### ［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］を削除する場合

1. ［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］の中から削除したいエントリ番号の「操作」欄の［削除］をクリックする

## MACアドレスフィルタリング エントリ編集

### ［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレス編集］

本商品では、接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスを設定できます。

※複数の接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリを編集する場合には、下記の1～2を繰り返してください。

1. 下記を参考にして、各項目の設定を選択・入力する

   #### 入力方法（初期値：MACアドレス指定）

   - 「ニックネームで選択」
   - 「MACアドレスで選択」
   - 「MACアドレス指定」

   #### ニックネーム

   「入力方法」で「ニックネームで選択」を選択した場合に選択します。

   「無線LAN 設定」-「無線LAN 端末設定」で設定したニックネームから選択できます。
   無線LAN端末設定の登録がない場合は選択できません。

   #### MACアドレス（選択）

   「入力方法」で「MACアドレスで選択」を選択した場合は、「MACアドレス」のプルダウンメニューから選択します。

   接続中の無線LAN端末のMACアドレスが表示されます。接続中の無線LAN端末がない場合は選択できません。

   #### MACアドレス（指定）

   「入力方法」で「MACアドレス指定」を選択した場合は、「MACアドレス」を入力します。

   「MACアドレス」は、半角の0～9、a～f、A～F、:（コロン）が使用できます。

   ※ 重複したMACアドレスは登録できません。

2. ［設定］をクリックする

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ