# 詳細設定
静的IPマスカレード設定

静的IPマスカレード設定では、パケット中継時にポート番号の変換も行う場合に設定します。
ここで登録したポート番号を持つパケットについては、IPアドレスとポート番号が共に変換されます。本設定は静的NATの設定よりも優先して処理されますので、ご注意ください。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

#### 対象インタフェースを選択

静的IPマスカレード設定を行うインタフェースを選択します。
「メインセッション」、「セッション2～5」から選択します。

### ［静的IPマスカレード設定］

#### ［静的IPマスカレード設定］で使用するものを有効にする場合

1. 有効にするエントリの［有効/無効］のチェックボックスをチェックする
2. ［設定］をクリックする

#### ［静的IPマスカレード設定］で使用しないものを無効にする場合

1. 無効にするエントリの［有効/無効］のチェックボックスのチェックを外す
2. ［設定］をクリックする

#### ［静的IPマスカレード設定］を編集する場合

1. 編集したいエントリの「操作」欄の［編集］をクリックする
2. 「エントリ編集」の画面で編集する
3. ［設定］をクリックする

#### ［静的IPマスカレード設定］を削除する場合

1. 削除したいエントリの「操作」欄の［削除］をクリックする

### ［静的IPマスカレード設定 エントリ編集］

#### 変換対象プロトコル（初期値：TCP）

WAN側に公開したいアプリケーションが使用するプロトコルです。
「TCP」「UDP」「TCP＆UDP」のいずれかを選択し、「変換対象ポート」の指定も行います。

#### 変換対象ポート

WAN側に公開したいアプリケーションが使用するTCP/UDPのポート番号を入力します。
WAN側からはこのポート番号を指定して、LAN側端末上で実行中のアプリケーションにアクセスすることができます。
ポート番号を指定する場合は、1以上65535以下の数値を1つ入力します。
なお、予約済みの名前を入力することもできます。

#### 宛先IPアドレス

LAN側端末のIPアドレスを指定します。
WAN側に公開したいアプリケーションが実行されている端末を指定します。

#### 宛先ポート

WAN側に公開したいアプリケーションがLAN側端末上で使用するTCP/UDPポート番号を入力します。ポート番号を指定する場合は、1以上65535以下の数値を1つ入力します。なお、予約済みの名前を入力することもできます。

### お知らせ

- 次のポート番号は予約済みの名前で入力することができます。

20 :ftpdata | 21 :ftp | 23 :telnet | 25 :smtp
53 :domain | 80 :www | 110 :pop3 | 111 :sunrpc
119 :nntp | 123 :ntp | 513 :login | 520 :route
1723 :pptp |  |  |

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ