# 情報
UPnPログ

ログ内容によりUPnPの状態変化を知ることができます。

### お知らせ

- 最大100件までのログが表示されます。
  100件を超えると、古いものから順に削除されます。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［UPnPログ］

#### 受信日時

UPnPログ情報を取得した日時を表示します。

#### 要求元IPアドレス

要求元IPアドレスを表示します。

#### 要求内容

要求内容を表示します。

#### 状態

状態を「有効」か「無効」で表示します。

#### サービスホスト

サービスホストのIPv4アドレスを表示します。

#### プロトコル

プロトコルを表示します。

#### 内部ポート番号

UPnP用のNAT設定情報のLAN側ポートを表示します。

#### リモートホスト

UPnP用のNAT設定情報の相手先IPアドレスを表示します。

#### 外部ポート番号

UPnP用のNAT設定情報のWAN側ポートを表示します。

#### 有効期限

有効期限（数値は秒単位）を表示します。

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ