# 無線LAN設定
無線LAN共通設定

本商品に、無線LANに関する設定をします。
本画面は、本商品に専用無線LANカード（SC-40NE「2」）が装着されているときに表示されます。

設定変更は［設定］ボタンをクリックすると有効になります。無線LAN接続をご利用の場合、［設定］ボタンをクリックしたあと、変更が有効になり、無線LAN接続が切断される場合があります。
また、通話中に［設定］ボタンをクリックして設定変更を行った場合、通話が切断されることがあります。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［無線LANアクセスポイント設定］

#### IEEE802.11ac/n/a（5GHz）（初期値：使用する）

本商品を5GHz帯IEEE802.11ac/n/aの無線LANアクセスポイントとして使用する場合にチェックします。

［詳細設定］をクリックすると「IEEE802.11ac/n/a設定（5GHz）」の設定画面が表示されますので、そちらの画面で詳細を設定します。

- IEEE802.11ac/n/a設定（5GHz）の説明はこちら

#### IEEE802.11b/g/n（2.4GHz）（初期値：使用する）

本商品を2.4GHz帯IEEE802.11b/g/nの無線LANアクセスポイントとして使用する場合にチェックします。

［詳細設定］をクリックすると「IEEE802.11b/g/n（2.4GHz）」の設定画面が表示されますので、そちらの画面で詳細を設定します。

- IEEE802.11b/g/n（2.4GHz）の説明はこちら

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ