# 無線機能
無線LAN簡単接続機能

無線LANアクセスポイント(親機)とパソコンやゲーム機など(子機)との無線LAN接続設定を電話機やパソコン、「らくらくスタートボタン」から簡単に行うことができる機能です。

## 設定方法

設定方法には、以下の3通りの方法があります。

### 「Web設定」で設定する

1. 本商品にパソコンを接続し、起動する
2. Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く
   Webブラウザのアドレスに「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス（「http://192.168.1.1/」　※工場出荷時の場合）と入力後、パソコンの「Enter」キーを押します。
3. ユーザー名に 'user' と入力し、機器設定用パスワードを入力する
   ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。
4. 「Web設定」の「無線LAN設定」-「無線LAN簡単セットアップ」の［おまかせモード］をクリックする
5. 無線LAN接続を行う端末の無線LAN簡単接続機能（WPS）を起動する
   起動方法は、無線LAN端末の取扱説明書などをご覧ください。

「無線LAN端末の設定が完了しました。」と表示されたら、設定が完了です。

※［プッシュボタン方式］/［PIN方式］をご利用になる場合は、「無線LAN設定」-「無線LAN簡単セットアップ」をご覧ください。

### 電話機で設定する

1. 無線LAN接続を行う端末の「無線LAN簡単接続機能(WPS)」を起動する

   ※設定方法などの詳細については、端末の取扱説明書などをご覧ください。

2. 電話機のハンドセットを取りあげる
   「ツー」という音を確認します。
3. 電話機のダイヤルボタンを「 」と押す
   本商品の登録ランプが緑点滅します。
4. 本商品前面の登録ランプが橙点灯することを確認する
   設定が完了すると「設定が完了しました。」と音声ガイダンスが流れ、本商品前面の登録ランプが橙点灯後、緑点灯に変わります。
5. 電話機のハンドセットを置く

### 「らくらくスタートボタン」で設定する

1. 無線LAN接続を行う端末の「無線LAN簡単接続機能（WPS）」を起動する
2. 本商品前面の「らくらくスタートボタン」を1秒以上押し、本商品前面の登録ランプが緑点滅したら離す
3. 本商品前面の登録ランプが橙点灯することを確認する
   「無線LAN簡単接続機能」での無線LAN設定が完了し、登録ランプは橙点灯後、緑点灯に変わります。

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ