# 無線機能
IEEE802.11g 無線LAN

本商品は、「IEEE802.11g」に準拠した無線LAN通信がご利用になれます。

※本商品の「無線LAN動作モード」は、2.4GHz帯の初期値が「IEEE802.11b/g/n互換」に、5GHz帯の初期値が「IEEE802.11ac/n/a互換」に設定されています。
本商品の「無線LAN動作モード」は、切り替えでのご利用となります。

※本商品の「無線LAN動作モード」を切り替えると、それまでの無線LAN動作モードで接続していた無線LAN端末から接続できなくなることがあります。

### ポイント

- 本商品に接続できる無線LAN端末の数は、本商品のLANポートに接続されているパソコンとあわせて32台までです。10台以下でのご利用を推奨します。

### お知らせ

- 本商品の拡張カードスロットに装着できるのは、「SC-40NE「2」」のみです。
  他の無線LANカードを装着しないでください。
- 「IEEE802.11g」は、無線LANの規格です。 データの伝送速度、通信方式、通信データの構造など、無線LAN通信を標準化するための規格が決められています。
- IEEE802.11b、IEEE802.11gおよびIEEE802.11nを使用する機器が混在している場合は、IEEE802.11nを使用する機器のスループットが著しく下がることがあります。

## 設定方法

### 「Web設定」

1. 「無線LAN設定」 - 「IEEE802.11b/g/n設定（2.4GHz）」で設定する

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ