# 情報
現在の状態

本商品の装置情報や設定内容を表示します。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

下記の状態を表示します。

### ［商品情報］

#### MACアドレス(WAN)

本商品のWAN側MACアドレスを表示します。

#### MACアドレス(有線LAN)

本商品のLAN側MACアドレスを表示します。

### ［IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)情報］

#### 無線LAN状態

専用無線LANカード（SC-40NE「2」）の無線LANの通信状態を表示します。

#### 動作モード

現在の無線LAN動作モードを表示します。

IEEE802.11b/g/n互換
  IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n互換モードで動作しています。
IEEE802.11b/g互換
  IEEE802.11b/IEEE802.11g互換モードで動作しています。

#### 使用チャネル

現在使用中のチャネルです。

#### 拡張チャネル

現在使用中の拡張チャネルです。

### ［無線LAN情報（SSID-1）］

#### 無線ネットワーク名　(SSID)

現在使用中の無線ネットワーク名（SSID）です。

#### MACアドレス（無線）

本商品のMACアドレスです。

#### MACアドレスフィルタリング

MACアドレスフィルタリングの使用状況を表示します。

#### ポートセパレート

ポートセパレートの使用状況を表示します。

#### 無線の暗号化

本商品のSSID-1に設定されている暗号化を表示します。

#### 加入台数

現在無線LAN(SSID-1)に加入している台数を表示します。

### ［無線LAN情報（SSID-2）］

#### 無線ネットワーク名　(SSID)

現在使用中の無線ネットワーク名（SSID）です。

#### MACアドレス（無線）

本商品のMACアドレスです。

#### MACアドレスフィルタリング

MACアドレスフィルタリングの使用状況を表示します。

#### ポートセパレート

ポートセパレートの使用状況を表示します。

#### 無線の暗号化

本商品のSSID-2に設定されている暗号化を表示します。

#### 加入台数

現在無線LAN(SSID-2)に加入している台数を表示します。

### ［IEEE802.11ac/n/a(5GHz)情報］

#### 無線LAN状態

本商品に内蔵の無線LANの通信状態を表示します。

#### 動作モード

現在の無線LAN動作モードを表示します。

IEEE802.11ac/n/a互換
  IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a互換モードで動作しています。
IEEE802.11n/a互換
  IEEE802.11n/IEEE802.11a互換モードで動作しています。

#### 使用チャネル

現在使用中のチャネルです。

#### 拡張チャネル

現在使用中の拡張チャネルです。

### ［無線LAN情報（SSID-3）］

#### 無線ネットワーク名　(SSID)

現在使用中の無線ネットワーク名（SSID）です。

#### MACアドレス（無線）

本商品のMACアドレスです。

#### MACアドレスフィルタリング

MACアドレスフィルタリングの使用状況を表示します。

#### ポートセパレート

ポートセパレートの使用状況を表示します。

#### 無線の暗号化

本商品のSSID-3に設定されている暗号化を表示します。

#### 加入台数

現在無線LAN(SSID-3)に加入している台数を表示します。

### ［機器状態情報］

#### メインセッション

接続状態
  現在の「メインセッション」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス
  メインセッションのWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス
  メインセッションの接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス
  メインセッションのDNSサーバアドレスを表示します。

#### セッション2

接続状態
  現在の「セッション2」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス
  セッション2のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス
  セッション2の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス
  セッション2のDNSサーバアドレスを表示します。

#### セッション3

接続状態
  現在の「セッション3」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス
  セッション3のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス
  セッション3の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス
  セッション3のDNSサーバアドレスを表示します。

#### セッション4

接続状態
  現在の「セッション4」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス
  セッション4のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス
  セッション4の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス
  セッション4のDNSサーバアドレスを表示します。

#### セッション5

接続状態
  現在の「セッション5」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス
  セッション5のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス
  セッション5の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス
  セッション5のDNSサーバアドレスを表示します。

#### IPv6セッション

接続状態
  現在の「IPv6セッション」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス
  IPv6セッションのWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス
  IPv6セッションの接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス
  IPv6セッションのDNSサーバアドレスを表示します。

#### リンク状態

WAN
  現在のWANの接続状態を表示します。
LAN1
  現在のLAN1の接続状態を表示します。
LAN2
  現在のLAN2の接続状態を表示します。
LAN3
  現在のLAN3の接続状態を表示します。
LAN4
  現在のLAN4の接続状態を表示します。

#### ハードウェア状態

現在のハードウェアの状態（正常、異常）を表示します。

### ［電話情報］

#### 電話状態

電話の状態を「使用不可」「接続待ち」「使用可能」の3つで表示します。

### お知らせ

- ［電話情報］はひかり電話サービスをご契約のお客様のみ表示されます。

### ［セキュリティ状態表示］

#### IPv6ファイアウォール機能

IPv6ファイアウォール機能の状態ログを表示します。
ログは最新のものから順に最大3件表示します。

### お知らせ

- ［セキュリティ状態表示］はご利用のサービスにより表示されない場合があります。

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ