# 無線機能
自動無線チャネル設定

本商品の起動時に、周囲にあるアクセスポイントを検出し、電波状態の良いチャネルを自動選択します。

### お知らせ

- 「使用チャネル」で「自動設定」に設定されている場合、無線LAN設定の変更を実行したときに、電波状態の良いチャネルを再度、自動選択します。

## 設定方法

### 「Web設定」

#### 2.4GHz帯「SSID-1/SSID-2」の場合

1. 「無線LAN設定」-「IEEE802.11b/g/n設定（2.4GHz）」-［無線LANアクセスポイント設定］で設定する
2. 「使用チャネル」で「自動設定」を選択する

#### 5GHz帯「SSID-3」の場合

1. 「無線LAN設定」-「IEEE802.11ac/n/a設定（5GHz）」-［無線LANアクセスポイント設定］で設定する
2. 「使用チャネル」で「自動設定」を選択する

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ