# WAN側機能
PPPoEブリッジ

# ブリッジモード

本商品では、ルータ動作時にPPPoEブリッジを動作させることができます。

## PPPoEブリッジ

PPPoE(PPP over Ethernet)プロトコルを搭載しているパソコンやゲーム機などを接続できます。
ルータを使うとIPアドレスがNATによって変わってしまうので使えないアプリケーションがあります。
しかし、PPPoEブリッジを用いると、ご利用の端末に直接グローバルIPアドレスを取得できます。

PPPoEブリッジを使用して本商品のLAN側に接続した機器（パソコンやゲーム機など）からの接続数と、本商品から接続する接続先の接続数の合計は、契約内容によって制限されます。

ただし、下記のような状態では、PPPoEブリッジでのみ動作します。

- 本商品に対して、何も設定を行っていない状態（工場出荷時の状態）
- 「Web設定」の1回目のログイン時に、「設定ウィザード」の［利用タイプの選択］で、利用タイプを「インターネット設定しない」を選択し、その後、接続先設定を行っていない状態
- 「詳細設定」-「高度な設定」の［ブリッジ設定］で「PPPoEブリッジ」を「使用する」に設定し、「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」で、「接続可」を 1つもチェックしていない状態

## PPPoEブリッジ機能でできること

### 1. PPPoEブリッジ機能を使ってできること

1. パソコンのOSに標準搭載の PPPoE機能を使用して、インターネットに直接接続できます。
2. PPPoE対応のゲーム機を接続できます。

### お知らせ

- PPPランプは、本商品がPPPoE変換をしているPPPセッションの状態を表示します。
  しかし、本商品のPPPoEブリッジ機能を利用して、パソコンのPPPoE機能から接続する場合には、そのPPPセッションの状態が反映されません。

### 2. PPPoEブリッジ機能を使って パソコンに搭載のOS でサポートされている機能を実現するために必要な条件

本機能を使ってパソコンに搭載のOSでサポートされている機能を実現するためには下記の条件が必要です。

- 利用するパソコンおよびゲーム機などの端末がグローバルIPアドレスを取得できること
- これらの機能を使って通信する相手も同様の環境であること

### お願い

- アプリケーションの操作方法は、パソコンのサポート窓口にお問い合わせください。
- ゲーム機の使用方法などについては、ゲーム機の取扱説明書などを参照してください。

## 設定方法

### (1)本商品の設定をする

「Web設定」で設定します。
本商品の設定は、PPPoEブリッジの初期値が「使用する」になっています。

### 「Web設定」

- 「詳細設定」-「高度な設定」-［ブリッジ設定］で設定する

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ