# ルータ機能
WAN→LAN中継機能

Wake on LANに対応した本商品のLAN側にある端末を起動するためにWAN側（接続先）に接続された端末から送信されたMagic Packetを、インターネットなどの網を経由して本商品で受信しLAN側にブロードキャストすることができる機能です。

WAN側（接続先）に接続されたパソコン上のクライアントソフトで本商品のWAN側IPアドレス、UDPポート番号、起動させたいLAN側端末のMACアドレスを指定してMagic Packetを送信し、本商品がそのMagic Packetを受信すると、それを本商品のLAN側に転送して該当する端末を起動させます。

## 設定方法

### 「Web設定」

- ［詳細設定］ - ［高度な設定］ - 「WAN→LAN中継機能」で設定する

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ