# 無線機能
マルチSSID

本商品では3つの無線ネットワーク名（SSID）、2.4GHz帯のSSID-1/SSID-2と5GHz帯のSSID-3が利用可能です。
それぞれのネットワーク名に対して、異なるセキュリティ設定（MACアドレスフィルタリング、暗号化）ができます。

※2.4GHz帯と5GHz帯は同時に利用することができます。

## 2.4GHz帯「SSID-1/SSID-2」の場合

### SSID-1

（初期値：rx600m-XXXXXX-1 (XXXXXXは、本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁(小文字))※）

暗号化方式として「なし」、「WPA2-PSK(AES)」、「WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)」が利用可能。
（初期値はWPA2-PSK(AES)）

※本商品の無線ネットワーク名（SSID)の初期値は、本商品の側面のラベルに記載されています。

### SSID-2

（初期値：rx600m-XXXXXX-2 (XXXXXXは、本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁(小文字))※）

暗号化方式として「WEP（64bit）」、「WEP（128bit）」、「WPA2-PSK(AES)」、「WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)」が利用可能。
（初期値はWPA2-PSK(AES)）

※本商品の無線ネットワーク名（SSID)の初期値は、本商品の側面のラベルに記載されています。

## 5GHz帯「SSID-3」の場合

### SSID-3

（初期値：rx600m-XXXXXX-3 (XXXXXXは、本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁(小文字))※）

暗号化方式として「なし」、「WPA2-PSK(AES)」、「WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)」が利用可能。
（初期値はWPA2-PSK(AES)）

※本商品の無線ネットワーク名（SSID)の初期値は、本商品の側面のラベルに記載されています。

## 設定方法

### 「Web設定」

#### 2.4GHz帯「SSID-1/SSID-2」の場合

1. 「無線LAN設定」-「IEEE802.11b/g/n設定（2.4GHz）」-［SSID設定］で設定を行う無線ネットワーク名をクリックし設定する。

#### 5GHz帯「SSID-3」の場合

1. 「無線LAN設定」-「IEEE802.11ac/n/a設定（5GHz）」-［SSID設定］で設定を行う無線ネットワーク名をクリックし設定する。

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ