# 無線機能
無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽（ANY接続拒否）

本商品や自分のパソコンに他の無線LAN端末から不正にアクセスされないようにする機能です。
無線LAN機器は、通信するお互いを識別するIDとして「無線ネットワーク名(SSID)」を使用します。

一般に「無線ネットワーク名(SSID)」は検索できます。
無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽（ANY接続拒否）は、他の無線LAN端末からのネットワーク参照に応答しないようにします。
また、無線LAN端末からのANY接続（どの無線LANアクセスポイントにも接続できる特殊なSSID）を拒否することができます。

※接続する機器によっては本機能が使えない場合があります。

## 設定方法

### (1)本商品を設定する

### 「Web設定」

#### 2.4GHz帯「SSID-1/SSID-2」の場合

- 「無線LAN設定」-「IEEE802.11b/g/n設定（2.4GHz）」の［無線LANアクセスポイント設定］の「無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽（ANY接続拒否）」で「する」にチェックする。

#### 5GHz帯「SSID-3」の場合

- 「無線LAN設定」-「IEEE802.11ac/n/a設定（5GHz）」の［無線LANアクセスポイント設定］の「無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽（ANY接続拒否）」で「する」にチェックする。

### (2)無線LAN端末を設定する

ご利用の無線LAN端末に付属の取扱説明書などを参照の上、設定してください

### お知らせ

- 本商品の「無線ネットワーク名（SSID）の隠蔽（ANY接続拒否）」が「する」にチェックされていると、無線LAN端末の設定において「無線ネットワーク名（SSID）」が「ネットワーク一覧」に表示されません。無線端末側の「無線ネットワーク名（SSID）」欄には、本商品に設定されている「無線ネットワーク名（SSID）」を入力して設定を行ってください。

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ