# 情報
通話ログ

本商品で発着信した、あるいは内線通話・内線転送した相手の電話番号や時刻などの履歴情報が表示されます。

本メニューをご利用いただくためには、ひかり電話サービスのご契約が必要です。

### お知らせ

- 通話ログは、電源を切ると登録データが消去されることがあります｡
- 最大100件までの履歴が表示されます。
  100件を超えると、古いものから順に削除されます。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［通話ログ］

#### 表示番号

番号を表示します。

#### 発着信日時

発信日時または着信日時を表示します。

#### 通話開始日時

通話開始日時を表示します。

#### 通話切断日時

通話切断日時を表示します。

#### 切断源

切断源を「自切断」「接続先切断」「アナログ端末側切断」「着側切断」「SIP端末側切断」「リンクダウン」を用いて表示します。

#### 切断理由

切断理由を「着信拒否（403）」「着番号エラー（403）」「着信端末無し（403）」「宛先不明（404）」「圏外検出（480）」「話中（486）」「通話中（486）」「フォールバック受信（488）」「呼出タイムアウト」「通話中エラー（code）」「発信エラー（code）」「着信エラー（code）」「電話利用不可（500）」「認証失敗（407）」「フォールバック応答（488）」を用いて表示します。

#### メディア種別

メディアの種別を「映像」「音声」「データ」を用いて表示します。

#### IP種別

IPの種別を「IPv4」「IPv6」を用いて表示します。

#### 発着信種別

発着信の種別を「外線発信」「外線着信」「内線通話」を用いて表示します。

#### 装置内電話番号

外線発信時は、発信した電話機（端末）に設定されている通知番号を表示します。
外線着信時は、着信番号を表示します。
内線通話時は、「－」を表示します。

#### 相手先電話番号

外線発信時は、ダイヤルした相手先の電話番号を表示します。
外線着信時は、相手先電話番号を表示します。（ナンバー・ディスプレイサービスが未契約および発信者番号通知が「非通知」の場合は、「－」を表示します。）
内線通話時は、「－」を表示します。

#### 発着信内線番号

外線発信時は、発信した電話機（端末）の内線番号を表示します。
外線着信時は、応答した電話機（端末）の内線番号を表示します。
内線通話時は、「－」を表示します。

#### 発着信ニックネーム

外線着信時は、発信した電話機（端末）のニックネームを表示します。
外線着信時は、応答した電話機（端末）のニックネームを表示します。
内線通話時は、「－」を表示します。

#### 発信内線番号

内線通話時は、発信した電話機（端末）の内線番号を表示します。
外線発着信時は、「－」を表示します。

#### 発信ニックネーム

内線通話時は、発信した電話機（端末）のニックネームを表示します。
外線発着信時は、「－」を表示します。

#### 着信内線番号

内線通話時は、応答した電話機（端末）の内線番号を表示します。
外線発着信時は、「－」を表示します。

#### 着信ニックネーム

内線通話時は、応答した電話機（端末）のニックネームを表示します。
外線発着信時は、「－」を表示します。

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ