# 情報
DHCPクライアント取得情報

ご利用のサービスにより画面が表示されない場合があります。

DHCPクライアントの取得情報を表示します。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［時刻表示］

#### 現在の時刻

現在時刻を表示します。

### ［DHCPv4クライアント取得情報（IPoE）］

#### モード

DHCPv4クライアントの起動モードを表示します。

#### IPv4アドレス/マスク長

DHCPv4クライアントのIPv4アドレスとマスク長を表示します。

#### リース期間

DHCPv4クライアントのリース時間を表示します。

### ［DHCPv6クライアント取得情報（IPoE）］

#### モード

DHCPv6クライアントの起動モードを表示します。

#### IPv6プレフィックス

DHCPv6クライアントのIPv6プレフィックスを表示します。

#### リース期間

DHCPv6クライアントのリース時間を表示します。

#### DNSサーバアドレス

DHCPv6クライアントのDNSサーバアドレスを表示します。
取得していない場合は「－」を表示します。

#### SNTPサーバアドレス

DHCPv6クライアントのSNTPサーバアドレスを表示します。
取得していない場合は「－」を表示します。

#### DHCPv6クライアント取得情報（IPoE）を再取得する場合

1. ［DHCP再取得（IPoE）］をクリックする

### ［DHCPv6クライアント取得情報（PPPoE）］

#### モード

DHCPv6クライアントの起動モードを表示します。

#### IPv6プレフィックス

DHCPv6クライアントのIPv6プレフィックスを表示します。

#### リース期間

DHCPv6クライアントのリース時間を表示します。

#### SNTPサーバアドレス

DHCPv6クライアントのSNTPサーバアドレスを表示します。
取得していない場合は「－」を表示します。

#### DHCPv6クライアント取得情報（PPPoE）を再取得する場合

1. ［DHCP再取得（PPPoE）］をクリックする

#### 最新情報に更新する場合

1. ［最新情報に更新］をクリックする

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ