# ひかり電話の使いかた
ひかり電話のさまざまな使いかた

ひかり電話の着信は、ご利用の環境に合わせて同時着信や着信鳴り分けを設定することができます。
ここでは、ひかり電話の付加サービスを利用する場合と、指定着信機能を利用して特定のアナログ端末に着信する設定方法について記載します。
設定はパソコンまたは電話機から行います。
設定例を確認後、それぞれの設定方法を参照してください。

パソコンから設定する場合
  「Web設定」ページメニューの［電話設定］－［内線設定] で［通知番号］［着信番号］［着信音選択］を設定します。「ひかり電話共通設定」、「内線設定」を参照してください。
電話機から設定する場合
  「電話機からひかり電話の設定をするには」を参照してください。

## ファクスと電話で使い分けたいときには

### 利用例

### ひかり電話の付加サービスの利用

- マイナンバー／追加番号（2番号）
- ダブルチャネル／複数チャネル

  ※同時に2 回線をご利用になるにはご契約が必要です。

### 設定例

#### アナログ端末（電話機1）

電話番号 | 通知番号 | 着信番号 | 着信音選択
--- | --- | --- | ---
03-○○○○-1111 | 通知する | 着信する | IR
03-○○○○-2222 | 通知しない | 着信しない | －

#### アナログ端末（電話機2）

電話番号 | 通知番号 | 着信番号 | 着信音選択
--- | --- | --- | ---
03-○○○○-1111 | 通知しない | 着信しない | －
03-○○○○-2222 | 通知する | 着信する | IR

## 事務所（店舗）の電話を自宅でも受けるには

### 利用例

### ひかり電話の付加サービスの利用

- マイナンバー／追加番号（2番号）
- ダブルチャネル／複数チャネル

  ※同時に2回線をご利用になるにはご契約が必要です。

### 設定例

#### アナログ端末（電話機1）

電話番号 | 通知番号 | 着信番号 | 着信音選択
--- | --- | --- | ---
03-○○○○-1111 | 通知する | 着信する | IR
03-○○○○-2222 | 通知しない | 着信する | SIR

#### アナログ端末（電話機2）

電話番号 | 通知番号 | 着信番号 | 着信音選択
--- | --- | --- | ---
03-○○○○-1111 | 通知しない | 着信しない | －
03-○○○○-2222 | 通知する | 着信する | IR

※着信音選択で「SIR」を選択した場合、電話機のメロディ着信機能が正常に動作しない場合があります。
その場合は、本商品の着信音選択を「IR」に設定するか電話機を通常の着信音に設定してください。

## 2世帯で電話を鳴り分けて使うには

### 利用例

### ひかり電話の付加サービスの利用

- マイナンバー／追加番号（2番号）
- ダブルチャネル／複数チャネル

  ※同時に2回線をご利用になるにはご契約が必要です。

### 設定例

#### アナログ端末（電話機1）

電話番号 | 通知番号 | 着信番号 | 着信音選択
--- | --- | --- | ---
03-○○○○-1111 | 通知する | 着信する | IR
03-○○○○-2222 | 通知しない | 着信する | SIR

#### アナログ端末（電話機2）

電話番号 | 通知番号 | 着信番号 | 着信音選択
--- | --- | --- | ---
03-○○○○-1111 | 通知しない | 着信する | SIR
03-○○○○-2222 | 通知する | 着信する | IR

※着信音選択で「SIR」を選択した場合、電話機のメロディ着信機能が正常に動作しない場合があります。
その場合は、本商品の着信音選択を「IR」に設定するか電話機を通常の着信音に設定してください。

## ひかり電話に対応した無線IP端末を利用したいときには

### 利用例

### ひかり電話の付加サービスの利用

- マイナンバー／追加番号（3番号）
- ダブルチャネル／複数チャネル

  ※同時に2回線をご利用になるにはご契約が必要です。

### 設定例

#### アナログ端末（電話機1）

電話番号 | 通知番号 | 着信番号 | 着信音選択
--- | --- | --- | ---
03-○○○○-1111 | 通知する | 着信する | IR
03-○○○○-2222 | 通知しない | 着信しない | －
03-○○○○-3333 | 通知しない | 着信しない | －

#### アナログ端末（電話機2）

電話番号 | 通知番号 | 着信番号 | 着信音選択
--- | --- | --- | ---
03-○○○○-1111 | 通知しない | 着信しない | －
03-○○○○-2222 | 通知する | 着信する | IR
03-○○○○-3333 | 通知しない | 着信しない | －

#### IP端末1

電話番号 | 通知番号 | 着信番号 | 着信音選択
--- | --- | --- | ---
03-○○○○-1111 | 通知しない | 着信しない | －
03-○○○○-2222 | 通知しない | 着信しない | －
03-○○○○-3333 | 通知する | 着信する | －

※IP端末の詳細な設定については、別途ご利用のIP端末の取扱説明書などをご参照ください。

※IP端末の設定は電話機からは行えません。パソコンから設定してください。

## 指定着信機能を利用して、特定のアナログポートに着信させたいときには

### 利用例

- 「03- ○○○○ -1111」でかかってきた場合は、アナログ電話機1のみ着信させる。
- 「03- ○○○○ -11111234」でかかってきた場合は、アナログ電話機2のみ着信させる。

### 設定例

#### アナログ端末（電話機1）

電話番号 | 通知番号 | 着信番号 | 指定着信機能 | 着信音選択
--- | --- | --- | --- | ---
使用する | 指定着信番号 | 指定なし着信
03-○○○○ -1111 | 通知する | 着信する | 使用しない | － | － | IR

#### アナログ端末（電話機2）

電話番号 | 通知番号 | 着信番号 | 指定着信機能 | 着信音選択
--- | --- | --- | --- | ---
使用する | 指定着信番号 | 指定なし着信
03-○○○○ -1111 | 通知する | 着信する | 使用する | 1234 | 着信しない | IR

※「Web設定」ページの［電話設定］－［内線設定］－［内線設定（アナログ端末）］画面の［電話番号設定］で［指定着信機能］－［使用する］にチェックし、［指定着信番号］に「1234」（指定着信番号）を入力します。
指定着信番号あり／なしの両方の着信を受ける場合は、［指定なし着信］にチェックします。

### お知らせ

- アナログ端末のみで利用できる機能です。
- 指定着信番号で着信した場合は、キャッチホンはご利用いただけません。
- ガスの遠隔検針などでご利用いただけます。

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ