# 無線機能
無線ネットワーク名(SSID)によるセキュリティ機能

「無線ネットワーク名(SSID)」が同一の本商品と無線LAN端末のみで無線LAN通信できるようにする機能です。これによって、他の無線LAN端末から無線LANやインターネットへ接続するのを防ぐことができます。
本商品と無線LAN端末の両方に設定します。

## 設定方法

### (1)本商品を設定する

### 「Web設定」

#### 2.4GHz帯「SSID-1/SSID-2」の場合

- 「無線LAN設定」-「IEEE802.11b/g/n設定（2.4GHz）」の［SSID設定］の「無線ネットワーク名(SSID)」で設定する

#### 5GHz帯「SSID-3」の場合

- 「無線LAN設定」-「IEEE802.11ac/n/a設定（5GHz）」の［SSID設定］の「無線ネットワーク名(SSID)」で設定する

### (2)無線LAN端末を設定する

ご利用の無線LAN端末に付属の取扱説明書などを参照の上、設定してください

### お知らせ

- 本商品と無線LAN端末の「無線ネットワーク名(SSID)」が一致しない場合は、無線LAN通信できません。

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ