# ルータ機能
静的NAT

ルータを使用するとNATが働いてネットワークゲームができなくなる場合があります。
これは、ネットワークゲームで使用するポートが動的に変換されてしまうために起こります。
静的NATを使用すると、この問題を回避できます。

静的NATとは、あらかじめ固定的に使用するポート番号とパソコンを結びつける機能です。
本機能により、WAN側からの特定ポ－トの通信を指定したパソコンに送信できます。
必要に応じてNATエントリ設定をすることで、特定のサイトから特定のパソコンへ直接アクセスできます。
ネットワーク対応ゲームやストリーミングなどの外部から直接アクセスが必要なアプリケーションが使用できます。

## 設定方法

### 「Web設定」

- 「詳細設定」-「静的NAT設定」で設定する

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ