# 詳細設定
SPI設定

SPI を設定します。
設定値を入力したあとに［設定］をクリックすると設定内容が反映されます。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［SPI設定］

#### TCPタイムアウト　（初期値：3600秒）

TCPセッション確立後、無通信時のセッションの有効時間（秒）を入力します。入力できる値は1～7200秒です。

#### UDPタイムアウト　（初期値：180秒）

無通信時のUDPステート管理の有効時間（秒）を入力します。入力できる値は1～7200秒です。

#### ICMPタイムアウト　（初期値：60秒）

無通信時のICMPステートの管理時間（秒）を入力します。入力できる値は1～7200秒です。

### お知らせ

- TCPタイムアウト、UDPタイムアウトの設定が短い場合、接続できなくなることがあります。

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ