# メンテナンス
PINGテスト

指定したIPホストに対してICMP Echoメッセージを使ったPINGテストを行います。
WAN側またはLAN側のIPv4ホスト/IPv6ホストに対してPINGテストを実施できます。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［PINGテスト］

#### 宛先IPアドレス

PINGテストの対象となるホストのIPアドレスを入力します。

- 入力例）
  - IPv4の場合：xxx.xxx.xxx.xxx
  - IPv6の場合：xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

1. PINGテストの対象となるホストのIPアドレスを入力する
   ※IPv6の場合は、「IPv6で実施」をチェックします。
2. ［実行］をクリックする
   数秒後にPINGテスト結果が表示されます。

PINGテストの結果が表示されます。
テスト結果に「0% packet loss」という表示があれば、OKです。 この表示が無ければ、NGです。

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ