情報−通信情報ログ
通信情報ログには、ひかり電話の通話履歴や、接続動作の履歴を表示できます。 その他にも、外部からの不正と思われるアクセスを表示できます。
※　「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［表示モード］ （初期値：通話ログ）
表示するログを選択します。表示モードを切り替える場合には、「表示モード」でログを選択し［選択］をクリックします。
- 「通話ログ」 ひかり電話の発信、着信、通話切断など、ひかり電話に関するログを表示します。
  ※ | ひかり電話サービス契約をしていない場合は表示されません。
「セキュリティログ」 フィルタ実行ログ、不正アクセスログなど、セキュリティに関するログを表示します。 「障害/通知ログ」 PPPoE接続ログなど、障害/通知に関するログを表示します。
＜ひかり電話の通話ログ表示例＞
・ | 発信時のログ
| 2015-10-01 | 00:00:00 | voip-xx.ntc： | 発信 | 03XXXXXXXX | 03YYYYYYYY
| （日付） | （時刻） |  |  | （通知番号） | (相手先番号）
・ | 着信時のログ
| 2015-10-01 | 00:00:00 | voip-xx.ntc： | 着信 | 03XXXXXXXX | 03YYYYYYYY
| （日付） | （時刻） |  |  | (着信番号） | (相手先番号）
・ | 通話開始時のログ
| 2015-10-01 | 00:00:00 | voip-xx.ntc： | 通話 | 03XXXXXXXX | 03YYYYYYYY
| （日付） | （時刻） |  |  | (通知/着信番号） | (相手先番号）
・ | 通話切断時のログ
| 2015-10-01 | 00:00:00 | voip-xx.ntc： | 通話切断 | 03XXXXXXXX | 03YYYYYYYY | 自切断
| （日付） | （時刻） |  |  | (通知/着信番号） | (相手先番号） |
| 2015-10-01 | 00:00:00 | voip-xx.ntc： | 通話切断 | 03XXXXXXXX | 03YYYYYYYY | 相手切断
| （日付） | （時刻） |  |  | (通知/着信番号） | (相手先番号） |
＊ 不正アクセスがあった場合には、 "ATTACK"という文字が表示されます。
＜セキュリティログ表示例＞
・ | パケットのフィルタリングが起こった場合のログ
2015-10-01 | 00:00:00 | filter -xx.ntc: match access
（日付） | （時刻） |
list packet discarded,protocol | ,xx.xx.xx.xx[source port] > | yy.yy.yy.yy[dest port] ,direction ,interface
（パケット廃棄） | (送信元アドレスとポート) | (送信先アドレスとポート)
＜障害/通知ログ表示例＞
・ | PPPoE セッション開始
2015-10-01 | 00:00:00 | pppoe -xx.ntc: session started |  | [,session-id ,interface]
（日付） | （時刻） |  |  | (接続先)
・ | PPPoE セッション終了
2015-10-01 | 00:00:00 | pppoe -xx.ntc: session stopped |  | [,session-id ,interface]
（日付） | （時刻） |  |  | (接続先)
・ | FWバージョンアップ成功
2015-10-01 | 00:00:00 | nvup -xx.ntc: Download F/W Update Completed Version=X.XX <- Y.YY
（日付） | （時刻） | (バージョンアップ後のバージョン)　(バージョンアップ前のバージョン)
・ | 無線LAN簡単接続機能成功
2015-10-01 | 00:00:00 | wsc - xx.inf: WPS(PBC) Success
（日付） | （時刻） |
・ | らくらく無線スタート成功
2015-10-01 | 00:00:00 | wzcm - xx.ntc: configuration succeeded ,xx:xx:xx:xx:xx:xx
（日付） | （時刻） |
［保存］
| ［保存］をクリックすると、通信情報ログを本商品に保存できます。 すべてのログを本商品に保存しますので、「表示モード」での表示画面の切り替えは不要です。
＜お知らせ＞ ログの保存は、［保存］をクリックする他に、下記の場合でも保存されます。 ・本商品のファームウェアを更新（バージョンアップ）したとき ・本商品を再起動したとき （「設定値の初期化」で完全初期化を行った際の再起動は、ログも消去されますので、保存されません。）
［クリア］
| 通信情報ログを、本商品から消去します。 すべてのログを本商品から消去しますので、「表示モード」での表示画面の切り替えは不要です。
1. | ［クリア］をクリックする
2. | ［最新状態に更新］をクリックする
↑ページのトップへ