複数固定IPサービス
本商品では、プロバイダから割り当てられた複数のグローバルIPアドレスを、本商品および本商品に接続されたパソコンなどにそれぞれ設定して、サブネットワークを構築できます。プロバイダの複数固定IPアドレスを付与するサービスを利用して、複数のインターネットサーバ公開などが可能になります。 また、外部からのアクセス不可のLAN(192.168.1.2〜4)に外部からのアクセス可能なグローバルIPアドレスによるサブネットワーク (200.200.200.2〜4)を追加構築することもできます。 LANは、本商品のLANポートとパソコンを接続するだけで構築できます。
設定方法
■複数固定IPサービスを利用したサブネットワークの構築方法
・本商品に接続された各パソコンなどに直接グローバルIPアドレスを割り付ける。 本商品、および各パソコンなどへの設定が必要です。 →設定方法は こちらを参照してください。
＜ご注意＞ 複数固定IPサービスは「DMZ」とは併用できません。 複数固定IPサービスを利用するとLAN側に接続されたグローバルIPアドレスを付与されたパソコンなどは、インターネットなどから直接参照可能な状態になります。 複数固定IPサービスは、パソコンなどで十分なセキュリティ対策を実施したうえでご利用ください。
＜お知らせ＞ 複数固定IPアドレスの詳細は、契約プロバイダにお問い合わせください。
↑ページのトップへ