外部にサーバを公開するには
本商品に接続したサーバを外部（インターネットなど）へ公開できます。
設定方法
(1)パソコンの設定をする
■サーバとなるパソコンのIPアドレスの設定
| サーバとして公開するパソコンに、プライベートIPアドレスを設定します。 DHCPで割り当てたIPアドレスでのサーバ公開はできません。 外部にサーバを公開するときは、データ保全のため十分なセキュリティ設定を行ってください。 セキュリティの設定を行わないと、サーバが不正侵入や盗聴、妨害、データの消失、 破壊に遭う可能性があります。
(2)本商品の設定をする
本商品に下記の設定を行います。 ■「Web設定」
・ | 静的IPマスカレードの設定
| サーバパソコンに設定した固定IPプライベートアドレスと、本商品のグローバルIPアドレスの関連付けを行います。
・ | パケットフィルタリングの設定
| サーバパソコンへの外部からのアクセスを許可する設定をします。
※ | パケットフィルタリングを使用しない場合は、設定する必要がありません。
＜お知らせ＞ 外部にサーバを公開する場合は、固定IPアドレスを取得するか、ダイナミックDNSサービスを利用する必要があります。詳細は契約プロバイダ、またはサービスのサポート窓口にお問い合わせください。
↑ページのトップへ