ネットワークゲームをするには
本商品でネットワークゲームをするには、あらかじめ設定が必要となる場合があります。 ご利用になるゲーム機やネットワークゲームに合わせて設定を行ってください。
＜お知らせ＞ ネットワークゲームなどによっては、ご利用になれない場合があります。
＜お願い＞ 変換対象ポート番号などは、ご利用のネットワークゲームなどの仕様に合わせてください。 詳細については、ネットワークゲームなどのサポート窓口にお問い合わせください。
「Web設定」で設定する
1. | パソコンを起動する
2. | Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く Webブラウザのアドレス欄に｢http://ntt.setup/｣もしくは本商品のIPアドレス｢http://192.168.1.1/｣（工場出荷時）と入力後、パソコンのEnterキーを押します。
3. | 「ユーザー名」に｢user｣を、「パスワード」に機器設定用パスワードを入力し[OK]をクリックする 「ユーザー名」は、半角小文字で入力してください。
4. | 「詳細設定」-「静的IPマスカレード設定」をクリックする
5. | ［対象インタフェースを選択］のプルダウンメニューで接続先を選択し、［選択］をクリックする
6. | ［NATエントリ］の中から編集したいエントリ番号行末の［編集］をクリックし、［NATエントリ編集］欄で設定する
| 本商品では、［NATエントリ］のパターンを最大50個設定できます。
| (1) | ［変換対象プロトコル］で｢TCP/UDP/ESP/AH｣のどれかを選択する
| (2) | ［変換対象ポート］でポート番号を指定する
| (3) | ［宛先アドレス］で上で設定したポートに対して固定的に割り当てるクライアントパソコンなどのIPアドレスまたはMACアドレスを入力する
7. | ［設定］をクリックする 設定内容が有効になります。
8. | ［前のページへ戻る］をクリックする 登録した内容が表示されます。
9. | ［NATエントリ］欄で、設定したエントリ番号をチェックする
10. | ［設定］をクリックする 設定内容が有効になります。
11. | ［保存］をクリックする 設定内容が保存されます。
↑ページのトップへ