詳細設定−DHCPv4サーバ設定
DHCPv4サーバの設定をします。
DHCPv4サーバを手動で設定する場合は、下欄の「DHCPv4サーバ手動設定」をクリックすると「DHCPv4サーバ手動設定」の画面が表示されます。
通常は、初期値のままでお使いください。 間違えると接続できなくなりますので、 ご注意ください。
設定変更は即時に有効となります。[設定]をクリックしたあと、　本商品にアクセスできなくなる場合がありますので、その場合は、Webブラウザを一度終了し、接続する端末と本商品の設定を合わせたあと、Webブラウザを開き直してください。また、[保存]をクリックするまでは設定内容が保存されませんので、ご注意ください。 設定変更を行うと、通話・通信が切断されることがあります。
※　「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［IPアドレス/ネットマスク］
LAN側IPアドレス (初期値：192.168.1.1)
| 本商品のIPアドレスを設定します。 通常は、「192.168.1.1」を設定しますが、 適切なIPアドレスに変えることもできます。
ネットマスク (初期値：255.255.255.0)
| LANのネットマスクを設定します。 通常は、「255.255.255.0」を設定しますが、 適切なネットマスクに変えることもできます。
＜お知らせ＞ IPアドレスが重複していると表示される場合は、取扱説明書の「故障かな？と思ったら」-「ご利用開始後のトラブル」を参照して、設定を変更してください。
［DHCPv4サーバ］
DHCPサーバ機能 (初期値：使用する)
| 「使用する」にチェックすると、 本商品のDHCPサーバ機能が有効になります。 通常は「使用する」にチェックして使用します。 LANに別のDHCPサーバがある場合や、DHCPサーバ機能を使用しない場合には、 チェックを外します。
開始IPアドレス (初期値：192.168.1.2) 「DHCPサーバ機能」で、「使用する」にチェックした場合
| 選択したエントリに設定する開始IPアドレスを入力します。
※ | 開始IPアドレスの詳細な設定をする場合は、下欄の「DHCPv4サーバ手動設定」をクリックする。 ［DHCPv4サーバ手動設定］の画面が表示されます。
割当て個数 (初期値：253) 「DHCPサーバ機能」で、「使用する」にチェックした場合
| 選択したエントリに設定するIPアドレスの割当て数を指定します。 指定できる値は、1〜255です。
※ | 割当て個数の詳細な設定をする場合は、下欄の「DHCPv4サーバ手動設定」をクリックする。 ［DHCPv4サーバ手動設定］の画面が表示されます。
リース時間 (初期値：4) 「DHCPサーバ機能」で、「使用する」にチェックした場合
| DHCPサーバが割り当てるIPアドレスの有効時間を入力します。 0（無期限）、1〜72時間の範囲で設定できます。
WINSサーバアドレス 「DHCPサーバ機能」で、「使用する」にチェックした場合
| DHCPクライアントに通知するWINSサーバアドレスを設定します。

■DHCPv4サーバ手動設定
DHCPv4サーバを手動で設定します。 本商品では、[DHCPv4エントリ]のパターンを最大20個設定できます。
設定値を入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映され、[保存]をクリックすると設定内容が保存されます。
※ | 画面の[01〜16][17〜20]をクリックすると[DHCPv4エントリ]の[01〜16][17〜20]を切り替えて 表示します。
［DHCPv4エントリ］
＜[DHCPv4エントリ]を編集する場合＞
| ［DHCPv4エントリ］の中から編集したいエントリ番号行末の[編集]をクリックする 「DHCPv4サーバ手動設定 エントリ編集」の画面が表示されます。
＜[DHCPv4エントリ]を削除する場合＞
| ［DHCPv4エントリ］の中から削除したいエントリ番号行末の[削除]をクリックする
※ | エントリ番号01は「DHCPv4サーバ設定」で設定した内容が表示されます。 本画面での編集・削除はできません。
［DHCPv4エントリ編集］
本商品では、DHCPv4サーバでクライアントに配布するIPアドレスを設定できます。
※ | 複数の［DHCPv4エントリ］を編集する場合には、下記1〜2のあと［前のページへ戻る］をクリックし、［DHCPv4エントリ］で編集したいエントリ番号行末の［編集］をクリックし、続けて設定します。
1. | 下記を参考にして選択・入力する
開始IPアドレス
| 選択したエントリに設定する開始のIPアドレスを入力します。
ネットマスク
| 選択したエントリに設定するネットマスクを入力します。 xxx.xxx.xxx.xxx形式とビット数(1〜32)が指定できます。
割当て個数
| 選択したエントリに設定するIPアドレスの割当て数を指定します。 指定できる値は、1〜255です。
2. | [設定]をクリックする
↑ページのトップへ