ひかり電話のさまざまな使いかた
ひかり電話の着信は、ご利用の環境に合わせて同時着信や鳴り分けを設定することができます。 ここでは、ひかり電話の付加サービスを利用する場合と、指定着信機能を利用して特定のアナログ端末に着信する設定方法について記載します。 設定は「Web設定」または電話機から行います。 設定例を確認後、それぞれの設定方法を参照してください。
■ 「Web設定」で設定する場合
「電話設定」-「内線設定」で「通知番号」「着信番号」「着信音選択」で設定する。
■電話機で設定する場合
「電話機からひかり電話の設定をする」を参照してください。
ファクスと電話で使い分けたいときには
【利用例】
■ひかり電話の付加サービスの利用
・ | マイナンバー/追加番号（2番号）
・ | ダブルチャネル/複数チャネル
※ | 同時に2回線をご利用になるにはご契約が必要です。
【設定例】
アナログ端末（電話機1）
電話番号 | 通知番号 | 着信番号 | 着信音選択
03-○○○○-1111 | 通知する | 着信する | IR
03-○○○○-2222 | 通知しない | 着信しない | −
アナログ端末（電話機2）
電話番号 | 通知番号 | 着信番号 | 着信音選択
03-○○○○-1111 | 通知しない | 着信しない | −
03-○○○○-2222 | 通知する | 着信する | IR
事務所（店舗）の電話を自宅でも受けるには
【利用例】
■ひかり電話の付加サービスの利用
・ | マイナンバー/追加番号（2番号）
・ | ダブルチャネル/複数チャネル
※ | 同時に2回線をご利用になるにはご契約が必要です。
【設定例】
アナログ端末（電話機1）
電話番号 | 通知番号 | 着信番号 | 着信音選択
03-○○○○-1111 | 通知する | 着信する | IR
03-○○○○-2222 | 通知しない | 着信する | SIR
アナログ端末（電話機2）
電話番号 | 通知番号 | 着信番号 | 着信音選択
03-○○○○-1111 | 通知しない | 着信しない | −
03-○○○○-2222 | 通知する | 着信する | IR
※ | 着信音選択で「SIR」を選択した場合、電話機のメロディ着信機能が正常に動作しない場合があります。その場合は、本商品の着信音選択を「IR」に設定するか、電話機を通常の着信音に設定してください。
2世帯で電話を鳴り分けて使うには
【利用例】
■ひかり電話の付加サービスの利用
・ | マイナンバー/追加番号（2番号）
・ | ダブルチャネル/複数チャネル
※ | 同時に2回線をご利用になるにはご契約が必要です。
【設定例】
アナログ端末（電話機1）
電話番号 | 通知番号 | 着信番号 | 着信音選択
03-○○○○-1111 | 通知する | 着信する | IR
03-○○○○-2222 | 通知しない | 着信する | SIR
アナログ端末（電話機2）
電話番号 | 通知番号 | 着信番号 | 着信音選択
03-○○○○-1111 | 通知しない | 着信する | SIR
03-○○○○-2222 | 通知する | 着信する | IR
※ | 着信音選択で「SIR」を選択した場合、電話機のメロディ着信機能が正常に動作しない場合があります。その場合は、本商品の着信音選択を「IR」に設定するか、電話機を通常の着信音に設定してください。
ひかり電話用無線IP端末などを利用したいときには
【利用例】
■ひかり電話の付加サービスの利用
・ | マイナンバー/追加番号（3番号）
・ | ダブルチャネル/複数チャネル
※ | 同時に2回線をご利用になるにはご契約が必要です。
【設定例】
アナログ端末（電話機1）
電話番号 | 通知番号 | 着信番号 | 着信音選択
03-○○○○-1111 | 通知する | 着信する | IR
03-○○○○-2222 | 通知しない | 着信しない | −
03-○○○○-3333 | 通知しない | 着信しない | −
アナログ端末（電話機2）
電話番号 | 通知番号 | 着信番号 | 着信音選択
03-○○○○-1111 | 通知しない | 着信しない | −
03-○○○○-2222 | 通知する | 着信する | IR
03-○○○○-3333 | 通知しない | 着信しない | −
IP端末1
電話番号 | 通知番号 | 着信番号 | 着信音選択
03-○○○○-1111 | 通知しない | 着信しない | −
03-○○○○-2222 | 通知しない | 着信しない | −
03-○○○○-3333 | 通知する | 着信する | −
※ | IP端末の詳細な設定については、ご利用のIP端末の取扱説明書などを参照してください。
※ | IP端末の設定は電話機からは行えません。「Web設定」で設定してください。
指定着信機能を利用して、特定のアナログポートに着信させたいときには
【利用例】
「03-○○○○-1111」でかかってきた場合は、アナログ端末1のみ着信させる。 「03-○○○○-1111 1234」でかかってきた場合は、アナログ端末2のみ着信させる。
【設定例】
アナログ端末（電話機1）
電話番号 | 通知 番号 | 着信 番号 | 指定着信機能 | 着信音 選択
使用する | 指定着 信番号 | 指定なし 着信
03-○○○○-1111 | 通知 する | 着信 する | 使用 しない | − | − | IR
アナログ端末（電話機2）
電話番号 | 通知 番号 | 着信 番号 | 指定着信機能 | 着信音 選択
使用する | 指定着 信番号 | 指定なし 着信
03-○○○○-1111 | 通知 する | 着信 する | 使用 する | 1234 | 着信 しない | IR
※ | 「電話設定」-「内線設定（アナログ端末）」の［電話番号設定］で「指定着信機能」の「使用する」にチェックし、「指定着信番号」に「1234」（指定着信番号）を入力します。 指定着信番号あり/なしの両方の着信を受ける場合は「指定なし着信」にチェックします。 （電話機からは設定できません。「Web設定」で設定を行ってください。）
＜お知らせ＞ アナログ端末のみで利用できる機能です。 指定着信番号で着信した場合は、キャッチホンはご利用いただけません。 ガスの遠隔検針などでご利用いただけます。
↑ページのトップへ