詳細設定−ワンタッチ設定
LAN側のWebサーバやFTPサーバの公開をワンタッチで設定します。
「ワンタッチ設定」と「静的IPマスカレード設定」の内容が競合した場合は、「静的IPマスカレード設定」の内容が優先されます。
設定値を選択・入力したあとに［設定］をクリックすると設定内容が反映され、[保存]をクリックすると設定内容が保存されます。
※　「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［Webサーバ設定］
Webサーバ （初期値：公開しない）
| LAN側のWebサーバに外部からアクセスできるようにする場合にチェックします。
WebサーバのIPアドレス
| 「Webサーバ」で「公開する」にチェックした場合
| WebサーバのIPアドレスを入力します。
［FTPサーバ設定］
FTPサーバ （初期値：公開しない）
| LAN側のFTPサーバに外部からアクセスできるようにする場合にチェックします。
FTPサーバのIPアドレス
| 「FTPサーバ」で「公開する」にチェックした場合
| FTPサーバのIPアドレスを入力します。
［簡易DMZ設定］
簡易DMZ機能 （初期値：使用しない）
| 外部からのパケットをすべて特定ホストに中継する場合にチェックします。
簡易DMZホストのIPアドレス
| 「簡易DMZ機能」で「使用する」にチェックした場合
| DMZホストのIPアドレスを入力します。
＜ご注意＞ 外部からのパケットをすべて中継するため、NAT機能によるセキュリティの効果はなくなります。外部からの不正アクセスには十分ご注意ください。
↑ページのトップへ