詳細設定−静的IPマスカレード設定
静的IPマスカレードを設定します。 本商品では、［NATエントリ］のパターンを最大50個設定できます。
「高度な設定」の［WAN→LAN中継設定］と「静的IPマスカレード設定」の内容が競合した場合は、「高度な設定」の［WAN→LAN中継設定］の内容が優先されます。 「ワンタッチ設定」と「静的IPマスカレード設定」の内容が競合した場合は、「静的IPマスカレード設定」の内容が優先されます。
設定値を選択・入力したあとに［設定］をクリックすると設定内容が反映され、［保存］をクリックすると設定内容が保存されます。
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
※ | 画面の[01〜16][17〜32][33〜48][49〜50]をクリックすると［NATエントリ］の[01〜16] [17〜32][33〜48][49〜50]を切り替えて表示します。
［対象インタフェースを選択］
「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-［接続先の選択設定］で選択した接続先が表示されます。 （「対象インタフェースを選択」を変える場合には、 ここで他の接続先を選択します。）
［NATエントリ］
＜［NATエントリ］で使用するものを適用にする場合＞
1. | 使用する「エントリ番号」のチェックボックスをチェックする
2. | ［設定］をクリックする
＜［NATエントリ］で使用しないものを未適用にする場合＞
1. | 使用しない「エントリ番号」のチェックボックスのチェックを外す
2. | ［設定］をクリックする
＜［NATエントリ］を編集する場合＞
| ［NATエントリ］の中から編集したいエントリ番号行末の［編集］をクリックする 「NATエントリ編集」の画面が表示されます。
＜［NATエントリ］を削除する場合＞
| ［NATエントリ］の中から削除したいエントリ番号行末の［削除］をクリックする
［NATエントリ編集］
新たにNATエントリを編集します。
※ | 複数の［NATエントリ］を編集する場合には、下記1〜2のあと［前のページへ戻る］をクリックし、［NATエントリ］で編集したいエントリ番号行末の［編集］をクリックし、続けて設定します。
1. | 固定的に割り当てるポートと宛先IPアドレスの組み合わせをエントリ番号に登録する
変換対象プロトコル ｢TCP｣、｢UDP｣、｢ESP｣、｢AH｣から選択します。
変換対象ポート
| 処理したいパケットのポート番号を指定します。 次の形式で指定します。 ・xxxxx （1箇所の指定）、sssss-eeeee （範囲指定）を1〜65535で入力します。 ・ニーモニック （ ftp,ftpdata,telnet,smtp,domain,gopher,www,pop,ntp,nntp, netbios,imap,snmp,nfs,socks,dhcps,dhcpc,tftp,ident,https） ・ * （全ポート指定）
※ | 「変換対象ポート」の設定において、 ニーモニックで"netbios"を指定した場合には、ポート番号137〜139のポートを指定したことになります。 また、ポート番号を137〜139の中のどれか1つまたは2つのポートを指定した場合でも、ポート番号137〜139のポートを指定したことになり、設定後のフィルタエントリには"netbios"と表示されます。
＜主なポート番号の例＞ 下記以外の番号/サービス名を割り振る場合や詳細については、 ご利用になるサービスの説明書などを参照してください。
ポート番号 | サービス名
20 | ftpdata
21 | ftp
23 | telnet
25 | smtp
53 | domain
80 | www
110 | pop
宛先アドレス
上記で設定したポートに対して固定的に割り当てるクライアントパソコンの宛先をIPアドレス、またはMACアドレスで指定します。 ただし、MACアドレス指定は、DHCPサーバ機能が有効になっているときのみ適用されます。 MACアドレスは、半角の0〜9、a〜f、A〜F、:（コロン）が使用できます。
※ | MACアドレスは、2文字ずつコロンで区切って入力してください。
| 例） | MACアドレスが"xx-xx-xx-xx-xx-xx"の場合は、｢xx:xx:xx:xx:xx:xx｣と入力します。
2. | ［設定］をクリックする
＜お知らせ＞ 「変換対象ポート」の設定においてポート番号を数値で指定した場合でも、ニーモニックに該当するものがあれば、 ［設定］をクリックしたときに、ニーモニックに変換して表示されます。
＜お知らせ＞ | − | 「MACアドレス」を使用する場合 （MACアドレス静的IPマスカレード）−
MACアドレス静的IPマスカレードは、DHCPサーバ機能を使用する環境（自動取得によりIPアドレスが不定の場合）に対して特に有効な機能です。 「宛先アドレス」で「MACアドレス」を指定する場合には、本商品のDHCPサーバ機能を有効にしてください。 （本商品のDHCPサーバ機能を無効にした場合には、「宛先アドレス」で「IPアドレス」を指定してください。）
↑ページのトップへ