基本設定−接続先設定（IPv4 PPPoE）
本商品に接続先の設定をします。
＜ご注意＞ インターネット（IPv6 IPoE）接続のみをご利用の場合は、接続先の設定を行わないでください。また、「接続可」のチェックボックスをチェックしないでください。
あらかじめ「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-[接続先の設定]で詳細を設定し、[接続先の選択設定]で接続する接続先を選択します。 [接続先の選択設定]で設定したい「接続先名」をクリックすると[接続先の設定]画面が表示されます。
設定値を選択・入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映され、[保存]をクリックすると設定内容が保存されます。
■接続先の選択設定
※　「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［接続先の選択設定］
接続可 （初期値：「接続設定1」）
| 「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-[接続先の設定]で、「接続先ユーザ名」を設定した場合
| 「接続可」で選択した接続先へは、接続が可能になります。
| ※ インターネット（IPv6 IPoE）接続のみをご利用の場合は、チェックしないでください。
接続先名 (初期値：接続設定1〜接続設定5)
| 「接続先名」には、「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-［接続先の設定］で設定した接続先名が表示されます。
接続方法
| 「接続方法」には、「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-［接続先の設定］-［接続モード］で設定した接続モードが表示されます。
優先接続 （初期値：「接続設定1」）
| 「優先接続」として選択した接続先へは、通常、最優先で接続されます。
UPnP優先 （初期値：「接続設定1」）
| 「詳細設定」-「高度な設定」の［UPnP設定］で「UPnP設定」を「使用する」に設定すると、UPnP優先接続先が選択できます。 「UPnP優先」選択した接続先へは、UPnPで接続されます。
状態
| 接続状態を表示します。
操作
| 回線の接続/切断の切り替えができます。
1. | 「接続可」および「優先接続」、「UPnP優先」を選択する
2. | [設定]をクリックする
- ＜お知らせ＞ 「接続可」としてチェックボックスにチェックされていない接続先は、 各機能の接続先として選択できません。 PPPoEマルチセッションで本商品のUPnP機能をご利用になる場合は、UPnP機能をご利用になる接続先をUPnP優先に指定してください。
  ※ | 本商品の工場出荷状態では、［接続設定1］が「UPnP優先」になっています。
PPPoEマルチセッションで本商品をご利用になる場合は、 「詳細設定」-「静的ルーティング設定」で、 パケットの振り分けルールを設定してください。
■接続先の設定
［接続先の設定］
接続先名 (初期値：接続設定1)
| プロバイダの名前などをキーボードから入力可能な文字で入力できます。 全角または半角で64文字まで入力できます。
接続先ユーザ名
| プロバイダから通知されたユーザ名を入力します。 半角128文字まで入力できます。
接続パスワード
| プロバイダから通知されたパスワードを入力します。 半角128文字まで入力できます。 （「接続先ユーザ名」を入力した場合は、「接続パスワード」も入力してください。）
［IPアドレス］
IPアドレスの自動取得 (初期値：IPアドレスの自動取得)
| プロバイダから割り当てられるIPアドレスの取得方法を指定します。
- | 「IPアドレスの自動取得」
  プロバイダから自動的に割り当てられるIPアドレスを使う場合に選択します。通常は「IPアドレスの自動取得」を選択して使用します。
- 「IPアドレスの手動設定」
  プロバイダから固定IPアドレスを指定されている場合には、 「IPアドレスの手動設定」を選択したあと「IPアドレス」を入力します。
- 「Unnumbered」
  プロバイダから割り当てられた複数のグローバルIPアドレスを、本商品および本商品に接続されたパソコンなどにそれぞれ設定する場合に選択します。 その場合、プロバイダから指定されたIPアドレス、ネットマスクを入力します。
IPアドレス
| 「IPアドレスの自動取得」で、「IPアドレスの手動設定」または｢Unnumbered｣を選択した場合
| プロバイダから固定IPアドレスを指定されている場合やUnnumbered接続を設定する場合に、プロバイダから指定されたIPアドレスを入力します。
ネットマスク
| 「IPアドレスの自動取得」で、｢Unnumbered｣を選択した場合
| プロバイダから指定されたネットマスクを入力します。
＜お知らせ＞ 「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-［接続先の選択設定］の「状態」にIPアドレスが重複していると表示される場合は、取扱説明書の「故障かな？と思ったら」-「ご利用開始後のトラブル」を参照して、設定を変更してください。 「詳細設定」の 「IPv4パケットフィルタ設定」と「静的IPマスカレード設定」で登録された設定値は、「Unnumbered」に設定しても動作条件として反映されます。
［DNSサーバアドレス］
サーバから割り当てられたアドレス (初期値：使用する)
| プロバイダから自動的に割り当てられるDNSサーバアドレスを使うように指定します。 通常は「使用する」にチェックして使用します。
プライマリDNS/セカンダリDNS
| 「サーバから割り当てられたアドレス」で、｢使用する｣のチェックを外した場合
| プロバイダからプライマリDNS/セカンダリDNSを指定されている場合には、プロバイダから指定されたアドレスを入力します。
［認証方式］
認証方式 (初期値：自動認証)
| 認証時の認証方式を設定します。
- 「暗号化されていないパスワード(PAP)」
  PAP(Password Authentication Protocol : パスワード認証プロトコル)を使用する場合に選択します。 PAPは、プレーンテキストパスワードを使う最も単純なプロトコルです。 PAPは通常、接続先に対して、より安全な形式での確認のネゴシエーションを行うことができない場合に使用します。
- 「チャレンジハンドシェーク認証プロトコル(CHAP)」
  CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol : チャレンジハンドシェーク認証プロトコル)を使用する場合に選択します。 CHAPでは、安全で暗号化された認証のネゴシエーションが行われます。 業界標準の Message Digest 5(MD5)では、パスワードなどのデータを結果が一意になり、元の形には戻すことができない方法で変換します。 CHAPでは、応答側で一方向(不可逆)のMD5ハッシュを行うチャレンジ応答が使われます。 この方法により、ネットワークを介してパスワードを実際にサーバに送信することなく、自分がパスワードを知っていることをサーバに証明できます。 CHAPをサポートすることによって、ほとんどすべてのサーバへ安全に接続できます。
「自動認証」 サーバから要求された認証方式に合わせて接続します。

［接続モード］
接続モード (初期値：下記の表を参照)
「要求時接続（自動切断する）」 WAN側（インターネットなど）にアクセスしたときに、接続を開始します。 無通信状態が一定時間続いた場合、自動的に切断します。 「要求時接続（自動切断しない）」 WAN側（インターネットなど）にアクセスしたときに、接続を開始します。 「常時接続」 常に接続します。
サーバをたてるために「常時接続」に設定する場合は、「詳細設定」-「静的IPマスカレード設定」を行ってください。
| 自動切断するまでの時間(秒) (初期値：1800) 「接続モード」で、 「要求時接続（自動切断する）」を選択した場合
| 自動切断するまでの無通信状態の時間を設定します。 60〜86400秒の間で設定します。 接続モードの初期値は、接続設定ごとに下記のようになります。
接続先 | 接続モード | 自動切断する までの時間(秒)
--- | --- | ---
接続設定1 | 常時接続 | −
接続設定2 | 要求時接続（自動切断する） | 1800
接続設定3 | 要求時接続（自動切断する） | 1800
接続設定4 | 要求時接続（自動切断する） | 1800
接続設定5 | 要求時接続（自動切断する） | 1800
［PPPキープアライブ］
PPPキープアライブ機能 (初期値：使用する)
| PPPキープアライブ機能を使用するかしないかを指定します。 PPPコネクションの状態を監視して、障害が起きた場合に再接続を行います。
| LCP ECHO送信間隔(秒) (初期値：60) 「PPPキープアライブ機能」で、 「使用する」にチェックした場合
| LCP ECHO REQUESTの送信間隔を指定します。 指定できる値は、1〜255秒です。
| LCP ECHOリトライ送信間隔(秒) (初期値：60) 「PPPキープアライブ機能」で、 「使用する」にチェックした場合
| LCP ECHO REQUESTに対する応答がない場合にREQUESTを再送信する送信間隔を指定します。 指定できる値は、1〜255秒です。
| LCP ECHOリトライ回数(回) (初期値：10) 「PPPキープアライブ機能」で、 「使用する」にチェックした場合
| LCP ECHO REQUESTに対する応答がない場合にREQUESTを再送信する回数を指定します。 指定できる値は、1〜255回です。
［拡張設定］
PING応答機能(初期値：使用しない)
| WAN側からのPINGに応答するかしないかを指定します。
↑ページのトップへ