電話機から無線LANの設定をするには
本機能をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。 電話機から無線LANの次の設定を変更することができます。
・ | 無線ネットワーク名（SSID）と暗号化設定
・ | 無線ネットワーク名（SSID）の隠蔽（ANY接続拒否）
・ | 無線LAN動作モード
＜ご注意＞ 電話機からの暗号化設定により、「無線ネットワーク名（SSID）」、「暗号化方式」、「事前共有キー（PSK）」、「WEPキー」は上書きされます。 すでに無線LAN接続されている機器がある場合、本商品と同じ設定に変更する必要がありますのでご注意ください。
■設定手順
1. | ハンドセットを取りあげる
| 「ツー」という音を確認します。
2. | 電話機のダイヤルボタンを押す
| 【無線LAN設定】
機能 | 設定内容 | 操作
無線ネットワーク名（SSID） と暗号化設定 ※1 | SSID-1の設定 |
SSID-2の設定 |
無線ネットワーク名（SSID） の隠蔽（ANY接続拒否） ※2 | する |
しない |
無線LAN動作モード ※3 | IEEE802.11b/g/n 互換にする |
IEEE802.11b/g 互換にする |
※1 | 無線ネットワーク名（SSID）と暗号化の設定内容については、【電話機から設定する場合の無線ネットワーク名（SSID）と暗号化の設定内容】を参照してください。
※2 | 無線ネットワーク名（SSID）の隠蔽（ANY接続拒否）の初期値は、「しない」に設定されています。
※3 | 無線LAN動作モードの初期値は、「IEEE802.11b/g/n互換」に設定されています。
| 「設定が完了しました。」と音声ガイダンスが流れ、すべての設定値が反映されます。
3. | ハンドセットを置く
【電話機から設定する場合の無線ネットワーク名（SSID）と暗号化の設定内容】
電話機から設定した場合、設定される無線ネットワーク名（SSID）、暗号化方式、事前共有キー（PSK）、WEP キーは次のとおりです。
(1)SSID-1に設定した場合
無線ネットワーク名（SSID） | pr400n-xxxxxx-1 （xxxxxx は本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁）
無線の暗号化方式 | WPA-PSK/WPA2-PSK（TKIP/AES）
事前共有キー（PSK） | ○○○○○○○○○○○○○ （○○○○○○○○○○○○○は、ランダムに生成した本商品固有の13桁の半角英数字）
(2)SSID-2に設定した場合
無線ネットワーク名（SSID） | pr400n-xxxxxx-2 （xxxxxx は本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁）
無線の暗号化方式 | WEP（128bit）
使用するWEPキー（キーインデックス） | WEPキー1
WEPキー1 | ○○○○○○○○○○○○○ （○○○○○○○○○○○○○は、ランダムに生成した本商品固有の13桁の半角英数字）
本商品の工場出荷状態では、（1）（2）の値がそれぞれSSID-1、SSID-2に設定されています。
＜ご注意＞ 事前共有キー（PSK）およびWEPキーをお客様自身で設定する場合、第三者に推測されにくいキーを登録してください。また暗号化キーおよび品名紙記載の情報は、お客様にて厳重に管理してください。WEPをご利用の際は、より強固なセキュリティとするためMACアドレスフィルタリングを併用してください。 MACアドレスフィルタリングについては、こちらを参照してください。 電話機からWEP（128bit）に設定した場合、お客様自身で設定したWEPキー2〜4は消去されますのでご注意ください。
※ | 本商品の無線ネットワーク名（SSID）、事前共有キー（PSK）およびWEPキーは本商品のラベルに記載されています。
SSID-1（初期値）：pr400n-xxxxxx-1 SSID-2（初期値）：pr400n-xxxxxx-2 暗号化キー（初期値）：xxxxxxxxxxxxx （xxxxxxxxxxxxxは、ランダムに生成した本商品固有の13桁の半角英数字） ↓ 事前共有キー（PSK）・WEPキー ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
※ | 実際のデザインは、イラストと異なる場合があります。
＜お知らせ＞ 電話機から設定する場合は、電話機の電話回線ダイヤル種別を「PB」に設定してください。（「PB」にできない電話機からは、設定できません。）電話機の電話回線ダイヤル種別の設定方法は、電話機の取扱説明書などを参照してください。 設定を中止するにはハンドセットを置いてください。 1台の電話機で設定中に2台目の電話機から設定することはできません。 間違った番号をダイヤルすると「ピピ、ピピ」とエラー音が聞こえるか、「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。いったんハンドセットを置いて、初めから設定をやり直してください。 本商品のファームウェアの更新中や、本商品の再起動を行っている場合、当社のひかり電話設備の工事中、他の設定を実行中は、本商品の設定は行えません。 電話機からの設定を行うと、ひかり電話の通話や内線通話、着信音（着信中のナンバー・ディスプレイ表示など）、通信が切断される場合があります。 ひかり電話が使用できない場合は、電話機からの設定および内線通話がご利用になれません。 ダイヤルボタンを押す間隔が30秒以上あくと、設定が中止されます。
↑ページのトップへ