マルチSSID
本商品では2つの無線ネットワーク名(SSID)、SSID-1/SSID-2 が利用可能です。 それぞれのネットワーク名に対して、異なるセキュリティ設定（MACアドレスフィルタリング、暗号化）ができます。
SSID-1
（初期値：pr400n-XXXXXX-1 （XXXXXXは、本商品WAN側のMACアドレスの下6桁（半角小文字））※）
暗号化方式としてWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)が利用可能。（初期値はWPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)）
※ | 本商品の無線ネットワーク名(SSID)の初期値は、本商品の側面のラベルに記載されています。
SSID-2
（初期値：pr400n-XXXXXX-2 （XXXXXXは、本商品WAN側のMACアドレスの下6桁（半角小文字））※）
暗号化方式としてWEP、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)が利用可能。（初期値は128bitWEP）
※ | 本商品の無線ネットワーク名(SSID)の初期値は、本商品の側面のラベルに記載されています。
＜ご注意＞ 本商品側面のラベルに記載されている情報は、お客様にて厳重に管理してください。

設定方法
■ 「Web設定」
「無線LAN設定」-「無線LAN設定」-[マルチSSID設定]で設定を行う無線ネットワーク名(SSID)をクリックし設定する
↑ページのトップへ