メンテナンス−機器設定用パスワードの変更
機器設定用パスワードを変更できます。
設定値を選択・入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が保存されます。
※　「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［機器設定用パスワードの変更］
1. | それぞれのパスワードを入力する パスワードに使用できる文字は、0〜9、a〜z、A〜Z、-(ハイフン)、_ (アンダースコア)です。 半角64文字まで設定できます。
パスワード
| 新しい機器設定用パスワードを入力します。
パスワードの確認入力
| 確認のために新しい機器設定用パスワードを再入力します。
2. | [設定]をクリックする
＜お知らせ＞ 機器設定用パスワードは第三者に推測されにくいパスワードを登録し、お客様にて厳重に管理してください。 パスワードがわからなくなってしまった場合は、本商品を初期化してください。 このときすべての値が工場出荷状態に戻ります。 本商品を完全初期化すると、ひかり電話に関する設定もすべて消去されます。初期化後、本商品が起動すると、再度ひかり電話の自動設定が行われます。ひかり電話の利用が可能になると登録ランプ、ひかり電話ランプが緑点灯します。ランプの状態を確認してください。ひかり電話の自動設定が完了した状態でも初期状態ランプは橙点灯します。
↑ページのトップへ