詳細設定−静的ルーティング設定
静的ルーティングを設定します。 本商品では、［静的ルーティングエントリ］のパターンを最大40個設定できます。
設定値を選択・入力したあとに［設定］をクリックすると設定内容が反映され、［保存］をクリックすると設定内容が保存されます。
※　「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
※ | 画面の[01〜16][17〜32][33〜40]をクリックすると［静的ルーティングエントリ］の[01〜16][17〜32] [33〜40]を切り替えて表示します。
［静的ルーティングエントリ］
＜［静的ルーティングエントリ］で使用するものを適用にする場合＞
1. | 使用する「エントリ番号」のチェックボックスをチェックする
2. | ［設定］をクリックする
＜［静的ルーティングエントリ］で使用しないものを未適用にする場合＞
1. | 使用しない「エントリ番号」のチェックボックスのチェックを外す
2. | ［設定］をクリックする
＜［静的ルーティングエントリ］を編集する場合＞
| ［静的ルーティングエントリ］の中から編集したいエントリ番号行末の［編集］をクリックする 「静的ルーティング設定 エントリ編集」の画面が表示されます。
＜［静的ルーティングエントリ］を削除する場合＞
| ［静的ルーティングエントリ］の中から削除したいエントリ番号行末の［削除］をクリックする
［静的ルーティングエントリ編集］
新たに静的ルーティングエントリを編集します。
※ | 複数の［静的ルーティングエントリ］を編集する場合には、下記1〜2のあと［前のページへ戻る］をクリックし、［静的ルーティングエントリ］で編集したいエントリ番号行末の［編集］をクリックし、続けて設定します。
1. | 下記を参考にして選択・入力する
| 指定方法
| ルーティングエントリの指定方法を選択します。 「宛先ドメイン名指定」 宛先のドメイン名で指定します。 「宛先IPアドレス指定」 宛先のIPアドレスで指定します。 「送信元アドレス指定」 送信元のアドレスで指定します。
| 宛先ドメイン名
| 「指定方法」で、「宛先ドメイン名指定」を指定した場合
| ルーティング対象の宛先ドメイン名を指定します。 例：接続先のURLが、”http://www.aaa.bbb.co.jp”の場合 ・宛先ドメイン名に｢www.aaa.bbb.co.jp｣を指定 →｢www.aaa.bbb.co.jp｣だけを見ることができます。 ・宛先ドメイン名に｢.bbb.co.jp｣または｢*.bbb.co.jp｣を指定 →｢bbb.co.jp｣に該当するところをすべて見ることができます。 この場合は、「静的ルーティング設定」で設定した接続先で 接続されます。 ただし、見ることができたホームページのリンク先で ドメイン（IPアドレス）が変わった場合、そのドメイン名が 設定されていなければ、正常なルーティングはできません。
| 宛先IPアドレス
| 「指定方法」で、「宛先IPアドレス指定」を指定した場合
| ルーティング対象の宛先IPアドレスを指定します。
| ネットマスク
| 「指定方法」で、「宛先IPアドレス指定」を指定した場合
| ネットマスクを指定します。
| 送信元アドレス
| 「指定方法」で、「送信元アドレス指定」を指定した場合
| ルーティング対象の送信元をIPアドレス、またはMACアドレスで指定します。 ただし、MACアドレスは、DHCPサーバ機能が有効時のみ適用されます。 MACアドレスは、半角の0〜9、a〜f、A〜F、:（コロン）が使用できます。
※ | MACアドレスは、2文字ずつコロンで区切って入力してください。
| 例） | MACアドレスが"xx-xx-xx-xx-xx-xx"の場合は、｢xx:xx:xx:xx:xx:xx｣と入力します。
| インタフェース 「指定方法」で、「宛先ドメイン名指定」または「宛先IPアドレス指定」を指定した場合
| ルーティングするインタフェースを選択します。 「WAN側」 WAN側へルーティングします。 「LAN側」 LAN側へルーティングします。 「仮想DMZ側」 仮想DMZ側へルーティングします。
| ゲートウェイ
| 「インタフェース」で、「LAN側」または「仮想DMZ側」を指定した場合
| ゲートウェイを指定します。
| 接続先 「インタフェース」で、「WAN側」を指定した場合
| 「接続設定1」〜「接続設定5」
2. | ［設定］をクリックする
- ＜お知らせ＞ 「静的ルーティングエントリ」は、下記の順番で優先されます。
  1. | 指定方法が「送信元アドレス指定」で、かつエントリ番号順。
  | ↓
  2. | 指定方法が「宛先ドメイン名指定」または「宛先IPアドレス指定」で、かつエントリ番号順。
- 下記の場合には、ルーティング対象の「宛先ドメイン名指定」での「静的ルーティング設定」が、正常に動作しない場合があります。
  ・ | お使いの端末の環境で、DNSサーバ指定が本商品以外に設定されている場合
  ・ | お使いの端末が、独自にドメイン名の解決をしてしまう場合
  （例） | ・ | 本商品の再起動が行われた場合（本商品の電源OFF/ON、または「Web設定」で［再起動］をクリックしたあとなど。）
  | ・ | 本商品の「静的ルーティング設定」を変更した場合
  | 「宛先ドメイン名指定」で「静的ルーティング設定」を行った場合、パソコンなどから1度ドメイン名でアクセスすると、そのドメインに対応するIPアドレス情報をパソコンなどが蓄え、次回アクセスするときにそのIPアドレスを使用することがあります。 そのため、本商品は「宛先ドメイン名指定」で設定している場合にも、ドメイン名に対応するIPアドレスの情報を蓄えています。 しかし、本商品を再起動した場合には、このドメインに対応したIPアドレスの情報が消去されてしまうため、パソコンなどからIPアドレスによるアクセスがあったときは正常にルーティングができなくなります。 本商品を再起動したとき、「静的ルーティング設定」を変更した場合には、お使いのパソコンも再起動し、パソコン側のドメインに対応したIPアドレス情報も消去してください。
  | 【ご注意】
  | ブラウジングなどにより「宛先ドメイン名指定」の静的ルーティングを使って通信を行っている状況において、指定された「宛先ドメイン名」以外へのパケットデータは、優先接続先を選択することになり、結果的に複数の宛先に対して接続する場合があります。
  ・ | お使いの端末がハブなどを用いて接続された環境において、本商品を再起動した場合
＜お知らせ＞ | − | 「MACアドレス」を使用する場合 （MACアドレス静的IPマスカレード）−
MACアドレス静的IPマスカレードは、DHCPサーバ機能を使用する環境（自動取得によりIPアドレスが不定の場合）に対して有効な機能です。 「送信元アドレス」で「MACアドレス」を指定する場合には、本商品のDHCPサーバ機能を有効にしてください。（本商品のDHCPサーバ機能を無効にした場合には、「送信元アドレス」で「IPアドレス」を指定してください。）
↑ページのトップへ