無通信監視タイマ
インターネットなどへのアクセスが一定時間ないときに通信を切断し、セキュリティを守ります。また、切断忘れを防止できます。 インターネットにアクセスしたり、メールの送受信をしたりする場合には、何らかのデータがやりとりされます。データのやりとりのない状態が一定時間以上続いた場合、通信を自動的に切断します。
| 「無通信監視タイマ」には、下記の2通りがあります。
| ・ | 接続先の自動切断
|  | 本商品が接続するPPPoEセッションを、無通信監視して切断する機能です。
| ・ | PPPoEブリッジの自動切断
|  | PPPoEブリッジを使用して接続されているPPPoEセッションを、無通信監視して切断する機能です。
設定方法
■ 「Web設定」
[接続先の自動切断]
「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-[接続先の選択設定]で無通信監視タイマを設定する「接続先名」をクリックし、［接続先の設定］の［接続モード］で設定する
| 接続先の自動切断は、上記の［接続モード］で「要求時接続（自動切断する）」を選択した場合に設定できます。
| ・ | 監視時間(60〜86400秒(24時間))を1秒きざみで設定します。
| ・ | 設定した時間内にデータのやりとりがなければ、 通信を切断します。
[PPPoEブリッジの自動切断]
「詳細設定」-「高度な設定」を選択し、［ブリッジ設定］で設定する
| PPPoEブリッジの自動切断は、上記の［ブリッジ設定］で「PPPoEブリッジ」を「使用する」にチェックした場合に設定できます。
| ・ | 監視時間(60〜86400秒(24時間))を1秒きざみで設定します。
| ・ | 設定した時間内にデータのやりとりがなければ、通信を切断します。
↑ページのトップへ