PPPoEマルチセッション環境でサーバを公開するには
通常のPPPoEマルチセッションの設定以外に、「静的IPマスカレード設定」と、「静的ルーティング設定」を使用することで、サーバを公開できます。 下記にその方法について説明します。
■ 1箇所の接続先に対してサーバを公開する場合
下記の設定を行うことによって、サーバを公開できます。 ・「静的IPマスカレード設定」 ・「静的ルーティング設定」（送信元アドレス指定）
【設定例：LAN側のWebサーバを［接続設定2］に公開する場合】
「静的IPマスカレード設定」
1. | パソコンを起動する
2. | Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く Webブラウザのアドレス欄に｢http://ntt.setup/｣もしくは本商品のIPアドレス｢http://192.168.1.1/｣（工場出荷時）と入力後、パソコンのEnterキーを押します。
3. | 「ユーザー名」に｢user｣を、「パスワード」に機器設定用パスワードを入力し[OK]をクリックする 「ユーザー名」は、半角小文字で入力してください。
4. | 「詳細設定」-「静的IPマスカレード設定」をクリックする
5. | 「対象インタフェースを選択」のプルダウンメニューで 「接続設定2」を選択し、［選択］をクリックする
6. | ［NATエントリ］の中から編集したいエントリ番号行末の［編集］をクリックし、［NATエントリ編集］欄で下記のように設定する
変換対象プロトコル | TCP
変換対象ポート | 80（もしくはwww）
宛先アドレス | 192.168.1.201（LAN側のWebサーバのIPアドレス）
7. | ［設定］をクリックする 設定内容が有効になります。
8. | ［前のページへ戻る］をクリックする 登録した内容が表示されます。
9. | ［NATエントリ］欄で、設定したエントリ番号をチェックする
10. | ［設定］をクリックする 設定内容が有効になります。
「静的ルーティング設定」（送信元アドレス指定）
11. | 「詳細設定」-「静的ルーティング設定」をクリックする
12. | ［静的ルーティングエントリ］の中から編集したいエントリ番号行末の［編集］ をクリックし、［静的ルーティングエントリ編集］欄で下記のように設定する
指定方法 | 送信元アドレス指定
送信元アドレス | 192.168.1.201（LAN側のWebサーバのIPアドレス）
インタフェース | ※ WAN側に設定されます。
接続先 | 接続設定2
13. | ［設定］をクリックする 設定内容が有効になります。
14. | ［前のページへ戻る］をクリックする 登録した内容が表示されます。
15. | ［静的ルーティングエントリ］欄で、設定したエントリ番号をチェックする
16. | ［設定］をクリックする 設定内容が有効になります。
17. | 上記の設定が完了したら、［保存］をクリックする 設定内容が保存されます。
上記のような設定を行った場合には、［接続設定2］（WAN側）と本商品内のWebサーバ（LAN側、IPアドレスは"192.168.1.201"）は、 直接通信できます。 ただし、このWebサーバ（LAN側、IPアドレスは"192.168.1.201"）からは、［接続設定2］あての通信しかできません。
■ 2箇所以上の接続先に対してサーバを公開する場合
下記の設定を行うことによって、サーバを公開できます。 ・「静的IPマスカレード設定」 ・「静的ルーティング設定」（宛先IPアドレス指定）
【設定例：LAN側のWebサーバを［接続設定1］と［接続設定2］に公開する場合】
あらかじめ、「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-［接続先の設定］で［接続設定1］と［接続設定2］が設定されていることを確認してください。
1. | 「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-［接続先の選択設定］を下記のように設定する
接続可 | ［接続設定1］、［接続設定2］
優先接続 | ［接続設定1］
2. | ［設定］をクリックする 設定内容が有効になります。
「静的IPマスカレード設定」
3. | 「詳細設定」-「静的IPマスカレード設定」をクリックする ［対象インタフェースを選択］のプルダウンメニューで接続先を選択し、［選択］をクリックする
4. | ［NATエントリ］の中から編集したいエントリ番号行末の［編集］をクリックし、［NATエントリ編集］欄で下記のように設定する
対象インタフェースを選択 | ［接続設定1］ | ［接続設定2］
変換対象プロトコル | TCP | TCP
変換対象ポート | 80（もしくはwww） | 80（もしくはwww）
宛先アドレス | 192.168.1.201 （LAN側のWebサーバのIPアドレス） | 192.168.1.201 （LAN側のWebサーバのIPアドレス）
※ | 上記のように、［接続設定1］と［接続設定2］の設定内容が同じ場合は、［NATエントリ編集］で、エントリ番号を2つ登録する必要はありません。
5. | ［設定］をクリックする 設定内容が有効になります。
6. | ［前のページへ戻る］をクリックする 登録した内容が表示されます。
7. | ［対象インタフェースを選択］のプルダウンメニューで［接続設定1］を選択する
8. | ［NATエントリ］欄で登録した［エントリ番号］をチェックし［設定］をクリックする 設定内容が有効になります。
9. | ［対象インタフェースを選択］で［接続設定2］を選択し、手順8と同様に設定する
「静的ルーティング設定」（宛先IPアドレス指定）
10. | 「詳細設定」-「静的ルーティング設定」をクリックする
11. | ［静的ルーティングエントリ］の中から編集したいエントリ番号行末の［編集］を クリックし、［静的ルーティングエントリ編集］欄で下記のように設定する
指定方法 | 宛先IPアドレス指定
宛先IPアドレス | 200.200.22.0
ネットマスク | 255.255.255.0
インタフェース | WAN側
接続先 | 接続設定2
12. | ［設定］をクリックする 設定内容が有効になります。
13. | ［前のページへ戻る］をクリックする 登録した内容が表示されます。
14. | ［静的ルーティングエントリ］欄で設定したエントリ番号をチェックする
15. | ［設定］をクリックする 設定内容が有効になります。
16. | ［保存］をクリックする 設定内容が保存されます。
| 上記のような設定を行った場合には、"200.200.22.0/24"のネットワークに属する端末からは、本商品内のWebサーバ（LAN側、IPアドレスは"192.168.1.201"）と直接通信することが可能です。 しかし、"200.200.22.0/24"のネットワーク以外のネットワークに属する端末とは、直接は通信できません。
＜お知らせ＞　−制限事項− LAN側からの送信時に「静的ルーティング設定」でエントリされているものと一致しない場合は、「優先接続」に指定されている接続先以外とは、通信できません。 また、「静的ルーティング設定」でエントリを指定していない場合は、「優先接続」に指定されている接続先と通信します。 DMZポートにサーバを公開する場合も、「静的ルーティング設定」でパケット送信先を設定することによって、2箇所以上の接続先にサーバを公開できます。
↑ページのトップへ